Data/hora: 20/06/2024 09:42:19

Biblioteca(s): | Embrapa Milho e Sorgo.
Data corrente: | 12/08/2004
Data da última atualização: | 13/07/2018
Autoria: | CARVALHO, A. M. de; SILVA, A. M. da; COSTA, E. F. da; COUTO, L.
Afiliação: | Embrapa milho e Sorgo.
Título: | Efeitos de lâminas de água e épocas de parcelamento de nitrogênio em cobertura via fertirrigação no rendimento de grãos de feijoeiro comum (Phaseolus vulgaris L.) cultivar carioca.
Ano de publicação: | 1992
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO NACIONAL DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, 9., 1991, Natal. Anais... Fortaleza: ABID, 1992. v. 1, p. 767-789.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O trabalho foi conduzido no período de março a junho de 1990, em um latossolo vermelho-escuro álico, fase Cerrado de relevo suave ondulado, no Centro Nacional de Pesquisa de Milho e Sorgo - CNPMS/EMBRAPA, em Sete Lagoas - MG, com o objetivo de se estudar o efeito de lâminas de água e épocas de parcelamento de nitrogênio em cobertura via fertirrigaçâo no rendimento de grãos do feijoeiro comum (Phaseolus vulgaris L.) cultivar carioca. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, com parcelas subdivididas, com quatro repetições. Os tratamentos constaram da combinação de quatro lâminas de água localizadas nas parcelas, e de quatro épocas de parcelamento de nitrogênio nas subparcelas, de 12 x 12m com área útil de 36m. As lâminas aplicadas em cada irrigação, por sistema aspersão convencional, foram de 18, 24, 30 e 36 mm, resultantes do uso dos coeficientes 0,6, 0,8, 1,0 e 1,2 sobre 30 mm de Evaporação Acumulada no Tanque Classe A(ECA), que foi o critério adotado como indicador do momento de irrigar. As lâminas totais aplicadas em todo o ciclo, incluindo as precipitações, foram L1 = 272, L2 = 320, L3 = 368 e L4 = 416 mm. Fez-se a aplicação de nitrogênio em cobertura via fertirrigação, utilizando-se como fonte de nitrogênio o fertilizante uréia, cujas doses e épocas de parcelamento em kg/ha de N foram: Pl - sem parcelamento; P2 - 90 pré-floração; P3 - 45 na pré-floração e na floração plena; P4 - 30 na pré-floração; 30 na floração plena, e 30 no enchimento de grãos. Analisando-se as médias da produção de grãos quando comparadas pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade, concluiu-se que as maiores produções obtidas foram dentro do parcelamento P3, com uma média de 1953, 36 kg/ha. Pela análise de regressão, detectou-se que a aplicação de água aumentou o rendimento de grãos segundo uma relação funcional quadrática, sendo que o máximo rendimento estimado de 2112 kg/ha corresponde ao parcelamento P3 para uma lâmina total estimada de 360,35 mm. Em termos de parcelamento, o menor rendimento médio observado (1727,26 kg/ha) foi obtido no parcelamento P3, correspondendo a um acréscimo de 12% na produção, demonstrando a importância do parcelamento de nitrogênio na produção de grãos. Em termos de lâminas totais de água, foi observado um rendimento médio de 1583,87 kg/ha para a lâmina L1 e de 2106,38 kg/ha para a lâmina L3, o que representou um acréscimo no rendimento de grãos da ordem de 25%, caracterizando a água como fator relevante na determinação da produção de grãos. Tanto pela análise de regressão, quanto pelo teste das médias, pode-se recomendar, em função das condições que prevaleceram durante a condução do trabalho e para o periodo do ano em que foi realizado, o fator 0,88 para relacionar a evapotranspiração e ECA, como ideal para a região de Sete Lagoas.
Palavras-Chave: | Bean; Fertilization; Grain; Yield.
Thesagro: | Adubação; Água; Feijão; Fertirrigação; Grão; Nitrogênio; Phaseolus Vulgaris; Rendimento.
Thesaurus Nal: | fertigation; nitrogen; water.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/40136/1/Efeitos-laminas.pdf
Registro original: | Embrapa Milho e Sorgo (CNPMS)
Exemplares: | CNPMS - (16593-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS