Data/hora: 28/05/2024 17:13:05

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	11/06/2015	
Data da última atualização: 	11/06/2015	
Autoria: 	PALERMO, G. P. De M.; LATORRACA, J. V. De F.; CARVALHO, A. M. de; GARCIA, R. A.	
Título: 	Avaliação da superfície da madeira de Eucalyptus grandis Hill ex Maiden tratada termicamente.	
Ano de publicação: 	2015	
Fonte/Imprenta: 	Ciência Florestal, Santa Maria, v. 25, n. 1, p. 145-152, 2015.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O objetivo deste estudo foi estudar a qualidade da superfície usinada da madeira de Eucalyptus grandis, submetida ao processo de tratamento térmico. As operações de usinagens realizadas nas tábuas obtidas a partir do processamento de mecânico de seis árvores foram: desempeno, desengrosso, rasgo na furadeira horizontal, furação, furação para dobradiça e lixamento. Foram selecionadas 208 tábuas de 125 x 25 x 500 mm, sendo 104 não tratadas e 104 tratadas termicamente a uma temperatura final de 190ºC. A avaliação da superfície foi feita de acordo com a norma ASTM D-1666/87. O resultado mostrou que a madeira de Eucalyptus grandis apresenta um bom comportamento durante os testes de usinagem, obtendo notas 1 e 2 (excelente e bom), exceto para os testes de furação para a dobradiça no furo passante e furação com broca de 12, 8 e 6 mm, pois alcançaram notas entre 2 e 4 (bom, regular e ruim). O tratamento térmico diminuiu a quantidade de defeitos nas amostras usinadas, com exceção para o defeito grã arrancada, em algumas operações de usinagem.	
Palavras-Chave: 	Superfície da madeira; Usinagem da madeira.	
Thesagro: 	Tratamento Térmico.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (53815-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS