Data/hora: 11/06/2024 06:09:36

Biblioteca(s): | Embrapa Solos.
Data corrente: | 22/11/2002
Data da última atualização: | 22/11/2002
Autoria: | CARVALHO, M. P; CATANEO, A; LOMBARDI NETO, F.
Título: | Parametros de erosividade da chuva e da enxurrada correlacionados com as perdas de solo e determinacao da erodibilidade de um podzolico vermelho-amarelo de Pindorama.
Ano de publicação: | 1997
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Ciencia do Solo, Campinas, v.21, n.2, 279-286, 1997.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Estudaram-se as correlacoes entre os parametros de erosividade e as perdas de solo ocorridas de 1/04/1979 a 30/06/1985, num podzolico vermelho-amarelo da Estacao Experimental de Pindorama do Instituto Agronomico. Parametros de erosividade da chuva, da enxurrada e da chuva-enxurrada foram analisados por meio de regressao linear simples e multipla e de regressao nao linear, com o objetivo de: (a) definir um fator erosividade para as chuvas individuais visando aprimorar o uso da equacao universal de perdas de solo para o local, e (b) determinar os fatores erobilidades para o solo em estudo. Para tanto, tomaram-se 316 pluviogramas que foram analisados e processadosem microcomputador. O volume da enxurrada, combinado ou nao caracteristicas da chuva, foi decisivamente importante para evidenciar o melhor desempenho dos parametros de erosividade da enxurrada em relacao aos dos da chuva, especialmente sobre o EI. Dessa forma, os melhores parametros de erosividade estimadores das perdas de solo paras as chuvas individuaia foram: a(EIA; a (V I); a (V I), e a (V). Os fatores erodibilidade do solo estimados para os parametros a(EIA); a(V I), a(V I), a(V), a + b V, e a +b. EI foram respectivamente, 0,0001 th ha mm, 0,0225 th ha mm, 0,0148 th ha mm, 0,0487 t ha mm; 0,1354 t ha mm e 0,0044 t h ha MJ mm.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Solos (CNPS)
Exemplares: | CNPS - (8702-1) - ADD - AP - -- -  -  - 1999.00000 - DIS