Data/hora: 20/06/2024 10:21:49

Biblioteca(s): | Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 01/10/1998
Data da última atualização: | 09/06/2021
Autoria: | OLIVEIRA, E. L.; MUZILLI, O.; GERAGE, A. C.; CATANEO, A.
Título: | Tolerância de cultivares de milho à acidez do solo e eficiência de resposta à calagem.
Ano de publicação: | 1983
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 18, n. 9, p. 1045-1051, set. 1983.
Idioma: | Português
Notas: | Título em inglês: Maize cultivars tolerance to soil acidity and efficiency to liming response.
Conteúdo: | RESUMO - Conduziu-se um experimento de campo em um Latossolo Roxo álico, nunca cultivado, com o objetivo de caracterizar a tolerância de cultivares de milho (Zea mays L.) a acidez do solo, avaliada através da percentagem de saturação de Al³+ trocável, e sua eficiência de resposta a calagem. Utilizou-se o delineamento experimental de blocos ao acaso com parcelas subdivididas; nas parcelas aplicou-se calcário nas doses de 0; 3,5 e 13,5 t/ha; nas sub-subparcelas semearam-se 36 cultivares de milho. As diferenças no rendimento de grãos entre cultivares cultivadas na ausência de calcário, evidenciaram grande variabilidade na tolerância a acidez do solo. Observou-se também grande variação na eficiência de resposta a calagem, indicada pelo coeficiente de regressão das equações lineares entre o rendimento relativo e a percentagem de saturação Al³+ trocável, proporcionado pelas doses de calcário aplicadas. Com base na média dos rendimentos obtidos em ausência de calagem e na média do coeficiente de regressão daquelas equações, as cultivares foram agrupadas em três classes: baixa tolerância a acidez do solo; com alta eficiência de reposta a calagem; alta tolerância a acidez do solo, com baixa eficiência de resposta a calagem; alta tolerância a acidez do solo e alta eficiência de resposta a calagem; alta tolerância a acidez do solo, com baixa eficiência de resposta a calagem; alta tolerância à acidez do solo e alta eficiência de resposta à calagem. ABSTRACT - A field experiment was conducted on an alic dystrophic latosol which was not cultivated before, aiming to characterize, the tolerance of maize (Zea mays L.) cultivars to soil acidity, evaluated through the percentage of saturation of exchangeable Al, and the efficiency to lime response. A randomized block experiment design with split-plots was used. Lime was added to the main plots at rates of 0.0, 3,5 and 13,5 t/ha and the 36 maize cultivars were sown in the sub-plots. Yield differences among cultivars, when compared frorn the absence of liming, showed a great variability to soil acidity tolerance. A great variability among cultivars to liming response was also observed, this being indicated by the regression coefficient of the linear equation for the relative yield as function of the percentage of, Al saturation, provided by the rates of lime applied. All cultivars were grouped into three classes, based on the yield average obtained from the absence of liming and the average of the regression coefficient of the equations. The classes are the following: 1. low tolerance to soil acidity, with high efficiency to liming response; 2. high tolerance to soil acidity, with low efficiency to liming response; 3. high tolerance to soil acidity and high efficiency to liming response.
Thesagro: | Acidez do Solo; Calagem; Latossolo Roxo; Milho; Zea Mays.
Thesaurus Nal: | Acid soils; Corn; Cultivars; Exchangeable aluminum; Liming.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/223714/1/Tolerancia-cultivares-milho-1983.pdf
Registro original: | Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)
Exemplares: | AI-SEDE - (20209-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS