Data/hora: 05/06/2024 06:28:14

Biblioteca(s): | Embrapa Agroindústria Tropical.
Data corrente: | 14/03/2022
Data da última atualização: | 14/03/2022
Autoria: | MARQUES, F. P.; COLARES, A. S.; CAVALCANTE, M. N.; ALMEIDA, J. S.; LOMONACO, D.; SILVA, L. M. A. e; ROSA, M. de F.; LEITAO, R. C.
Afiliação: | FRANCISCO P. MARQUES, Departament of Organic and Inorganic Chemistry, Federal University of Ceará; ALDO S. COLARES, Embrapa Agroindústria Tropical; MARIA N. CAVALCANTE, Embrapa Agroindústria Tropical; JESSICA S. ALMEIDA, Embrapa Agroindústria Tropical; DIEGO LOMONACO, Departament of Organic and Inorganic Chemistry, Federal University of Ceará; LORENA MARA ALEXANDRE E SILVA, CNPAT; MORSYLEIDE DE FREITAS ROSA, CNPAT; RENATO CARRHA LEITAO, CNPAT.
Título: | Optimization by Response Surface Methodology of Ethanosolv Lignin Recovery from Coconut Fiber, Oil Palm Mesocarp Fiber, and Sugarcane Bagasse.
Ano de publicação: | 2022
Fonte/Imprenta: | Industrial & Engineering Chemistry Research, 28, 2022.
DOI: | https://doi.org/10.1021/acs.iecr.1c04362
Idioma: | Inglês
Palavras-Chave: | Ethanol organosolv method; Lignin yield.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Agroindústria Tropical (CNPAT)
Exemplares: | CNPAT - (16898-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS