Data/hora: 10/06/2024 03:40:51

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 04/06/2020
Data da última atualização: | 05/06/2020
Autoria: | BORTOLETTO-SANTOS, R.; CAVIGELLI, M. A.; MONTES, S. E.; SCHOMBERG, H. H.; LE, ANH; THOMPSON, A. I.; KRAMMER, M.; POLITO, W. L.; RIBEIRO, C.
Afiliação: | CAUE RIBEIRO DE OLIVEIRA, CNPDIA.
Título: | Oil-based polyurethane-coated urea reduces nitrous oxide emissions in a corn field in a Maryland loamy sand soil.
Ano de publicação: | 2020
Fonte/Imprenta: | Journal of Cleaner Production, n. 249, a. 119329, 2020.
ISSN: | 0959-6526
DOI: | https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119329
Idioma: | Inglês
Palavras-Chave: | Maize; N2O emission; Polyurethane coated urea.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (17547-1) - UPC - AP - DD - PROCI.20/036 -  - 2020/041 - DIS