Data/hora: 14/06/2024 03:49:28

Biblioteca(s): 	Embrapa Cerrados.	
Data corrente: 	29/07/2009	
Data da última atualização: 	24/02/2010	
Autoria: 	SILVA, J. M. A.; PRUSKI, F. F.; RODRIGUES, L. N.; CECÍLIO, R. A.	
Afiliação: 	José M. A. Silva, UFV; Fernando F. Pruski, UFV; Lineu Neiva Rodrigues, CPAC; Roberto A. Cecílio, UFES.	
Título: 	Modelo para obtenção do hidrograma de escoamento superficial em bacias hidrográficas. 1. Desenvolvimento e análise de sensibilidade.	
Ano de publicação: 	2009	
Fonte/Imprenta: 	Revista Brasileira de Ciências Agrárias (Agrária), Recife, v. 4, n. 1, p. 78-84, jan./mar. 2009.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	RESUMO: Desenvolveu-se um modelo para obter o hidrograma de escoamento superficial em bacias hidrográficas considerando tanto o escoamento em encostas como em canais. O modelo usa a equação de intensidade, duração e frequência na análise de eventos extremos ou o pluviograma correspondente ao evento em estudo na análise de eventos especiíficos e a equação de Green-Ampt-Mein-Larson para estimar a taxa de infiltração. A taxa de escoamento superficial é estimada considerando o modelo de ondas cinemáticas, no qual o hidrograma para cada célula é obtido somando-se o hidrograma produzido na célula com os provenientes das células contribuintes. O modelo é mais sensível à umidade de saturação, umidade inicial, armazenamento superficial, potencial matricial na frente de umedecimento e condutividade hidráulica do solo e menos sensível ao coeficiente de rugosidade e á interceptação pela cobertura vegetal.	
Palavras-Chave: 	Modelagem.	
Thesagro: 	Hidrologia; Recurso Hídrico.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Cerrados (CPAC)	
Exemplares: 	CPAC - (30698-1) - UPC - SP - -- - S1232 -  - S1232 - DIS