Data/hora: 04/06/2024 15:41:11

Biblioteca(s): | Embrapa Agropecuária Oeste.
Data corrente: | 13/03/2002
Data da última atualização: | 14/01/2011
Autoria: | CÉSAR, J. H. F.
Título: | Avaliação técnica do aspersor canhão do tipo turbina.
Ano de publicação: | 2001
Fonte/Imprenta: | 2001.
Páginas: | 57p.
Idioma: | Português
Notas: | Dissertação (Mestrado em Agronomia) - Universidade Federal de Lavras, Lavras.
Conteúdo: | A irrigação por aspersão é responsável pelo aumento da área irrigada e do número de empresas fabricantes de equipamentos de irrigação no Brasil. Em geral empresas fabricantes importam e exportam equipamentos, contudo poucas mantêm áreas para testes e controle de qualidade destes produtos. Constata-se uma deficiência de mercado na avaliação técnica de equipamentos para irrigação gerando uma falta de informações aos projetistas. Neste intuito o trabalho objetiva avaliar o desempenho técnico do aspersor canhão do tipo turbina modelo "Mercury" fabricado pela Società Hidromecânica Emiliana (SIME) na Itália e importado pela indústria Metal Lavras Ltda. Para este estudo foram testados três bocais (16, 20 e 22 mm), com pressões de serviço (250, 300, 350, 450 e 500 kPa) pelo método de ensaio radial com a finalidade de verificar a influência destes parâmetros na uniformidade de distribuição, intensidade de aplicação, diâmetro médio de gotas, raios de alcance e uniformidade de rotação de acordo com a norma ISO 7749-2 (1990). Gerou-se tabelas com valores de intensidade média de precipitação, espaçamentos recomendados associados aos coeficientes de uniformidade, para as disposições retangular e triangular, cobrindo uma deficiência demonstrada no catálogo do fabricante. Observou-se que o diâmetro médio de gotas aumentou à medida que se reduziu a pressão de serviço,  sendo que o comportamento do mesmo não se adapta ao modelo clássico de aumento gradual do diâmetro médio das gotas ao longo do raio de alcance do aspersor, pois constatou-se variação dos diâmetros de gotas ao longo do raio molhado. A relação vazão versus pressão foi bem representada pela equação potencial. O aspersor com bocal de 16 mm apresentou um expoente maior em relação aos bocais 20 e 22 mm, sendo portanto, sua vazão mais susceptível às variações de pressão de serviço. O sistema de rotação do tipo turbina demonstrou boa eficiência, apenas influenciado pela pressão de serviço, garantindo assim uma melhor distribuição por quadrantes. Quanto aos raios de alcance observados, apresentaram um pequeno aumento em relação aos dados fornecidos no catálogo do fabricante. O perfil de distribuição demonstrado é do tipo "doughnut" e retangular. Recomenda-se a substituição do catálogo do fabricante pelas tabelas geradas, pois apresentam os valores de intensidade média de precipitação (mm/h) para os espaçamentos recomendados associados a valores de CUC acima de 80%.
Palavras-Chave: | Equipments.
Thesagro: | Aspersor; Equipamento; Irrigação por Aspersão.
Thesaurus Nal: | sprinkler irrigation; sprinklers.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Agropecuária Oeste (CPAO)
Exemplares: | CPAO - (17443-1) - ADP - TS - PP - T 26/01 -  - 02.00006 - DIS