Data/hora: 24/06/2024 23:53:53

Biblioteca(s): 	Embrapa Meio Ambiente.	
Data corrente: 	31/05/1993	
Data da última atualização: 	19/08/2020	
Autoria: 	CHAIM, A.; ALMEIDA, A. de; MATUO, T.	
Afiliação: 	ALDEMIR CHAIM, CNPMA; ALPHEU DE ALMEIDA, UNESP; TOMOMASSA MATUO, UNESP.	
Título: 	Desenvolvimento de um prototipo de pulverizador eletrohidrodinâmico. 1- Avaliação do seu comportamento na produção de gotas.	
Ano de publicação: 	1985	
Fonte/Imprenta: 	Cientifica, Sao Paulo, v.13, n.1/2, p.99-106, 1985.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Foi desenvolvido um protótipo de pulverizador manual que produz gotas pelo processo eletrohidrodinâmico. O dispositivo pulverizador e constituído basicamente de um par de eletrodos, sendo um deles anular aterrado e o outro, o próprio bico, mantido em alta voltagem positiva (de 14 a 22 kV CC) por onde flui o liquido. Duas fontes de alta tensão, uma operando com bateria de 12V (8 pilhas secas tipo "D"), gerando voltagem máxima de 20 kV e a outra, operando com bateria de 9 V (6 pilhas secas do tipo "D"), gerando voltagem máxima de 22 kV, se mostraram satisfatórias para a pulverização eletrohidrodinâmica. A uniformidade das gotas produzidas pelo pulverizador foi excelente e o tamanho de gotas produzidas foi inversamente proporcional a voltagem aplicada. Líquidos de diferentes características físicas proporcionaram formação de gotas de tamanhos diferentes.	
Palavras-Chave: 	Aplicacao; Avaliacao; Comportamento; Defensivo agricola; Desenvolvimento; Gota; Pulverizacao eletrohidrodinamica; Pulverizacao eletrostatica; Pulverizador eletrohidrodinamico.	
Thesagro: 	Produção; Protótipo; Tecnologia.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/132220/1/1985AP003.pdf	
Registro original: 	Embrapa Meio Ambiente (CNPMA)	
Exemplares: 	CNPMA - (1133-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS