Data/hora: 24/06/2024 05:33:44

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	02/04/2003	
Data da última atualização: 	24/08/2010	
Autoria: 	CHAIM, A.	
Título: 	Desenvolvimento de um protótipo de pulverizador eletrodidrodinâmico: avaliação do seu comportamento na produção de gotas e controle de trips (Enneothrips Havens, Moulton 1941) do amendoim (Arachis hypogaea, L.).	
Ano de publicação: 	1984	
Fonte/Imprenta: 	1984.	
Páginas: 	95 f.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Dissertação (Mestrado em Agronomia: Produção Vegetal) - Faculdade de Ciências Agrárias e Veteriárias, Universidade Estadual Paulista, Jaboticabal. Orientador: Prof. Dr. Tomomassa Matuo.	
Conteúdo: 	Foi desenvolvido um protótipo de pulverizador manual, na Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias - UNESP de Jaboticabal, cujas gotas são criadas pela pulverização eletrohidrodinâmica (EHD) da superfície do líquido. O protótipo de pulverizador EHD se constituiu de uma fonte de alta tensão alimentada por bateria de corrente contínua (pilhas secas), um suporte para transporte manual, um depósito de líquido com capacidade de um litro, um dispositivo pulverizador constituiído basicamente de um par d eletrodos. Um deles, um eletrodo circular foi aterrado e o outro, o próprio bico, mantido em alta voltagem positiva (de 14 kV a 22 kV c.c.), permitiu o líquido fluir sob a ação da gravidade por uma estreita fresta anular, para receber a ação conjunta da força oriunda da presença da carga elétrica na própria superfície do líquido e da força de um intenso campo elétrico e ser consequentemente pulverizado. Foram conduzidos alguns ensaios, em laboratório e no campo, para avaliar o comportamento do protótipo de pulverizador EHD. Duas fontes de alta tensão, uma operando com bateria de 12 V (8 pilhas secas tipo "D") gerando voltagem máxima de 20kV e a outra, operando com bateria de 9 V (6 pilhas secas tipo "D") gerando voltagem máxima maior que 22 kV, se mostraram satisfatórias para serem usadas com o pulverizador EHD, porém, comportam aperfeiçoamentos. Constatou-se em testes de laboratório, que a uniformidade das gotas produzidas pelo processo EHD é excelente e, à medida que se aumenta a voltagem, o tamanho da gota diminui, se a vazão do líquido for mantida constante. Em um teste em que se pulverizou líquidos apresentando, entre outras caracteristicas físicas, viscosidade, tensão superficial e resistividade elétrica desconhecidas, mas provavelmente diferentes, o tamano e uniformidade das gotas variou com o líquido. O protótipo de pulverizador EHD foi comparado com o pulverizador centrífugo e um pulverizador convencional, no controle de trips (Enneothrips flavens, Moulton) do amendoim com aplicações de deltamethrin, em dois ensaios de campo, os três pulverizadores tiveram comportamento semelhante no controle do inseto. No primeiro ensaio de cmapo, a produção de vagens não foi analisada, mas no segundo ensaio, a produção de vagens não diferiu significativamente, pelo teste F a 5% de probabilidade entre os três pulverizadores testados.	
Palavras-Chave: 	Pulverizador manual.	
Thesagro: 	Equipamento; Protótipo.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (7368-1) - ADC - TS - -- -  - CHA - 1992.00034 - DIS