Data/hora: 27/05/2024 08:36:58

Biblioteca(s): | Embrapa Solos.
Data corrente: | 22/11/2002
Data da última atualização: | 22/11/2002
Autoria: | MOLIN, J. P.; CHANG, C. S.
Título: | Desenvolvimento e testes de dosador vertical para semeadora de precisao.
Ano de publicação: | 1992
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRICOLA, 20., 1991. Londrina, PR. Anais. Londrina: SBEA, 1992.
Páginas: | p. 1166-1179
Idioma: | Português
Conteúdo: | Com o objetivo de explorar principios alternativos de mecanismos dosadores de precisao para semeadoras, foi desenvolvido e testado um dosador de rotor vertical. Constou basicamente de um rotor posicionado verticalmente, com 318mm de diametro e com celas na periferia para alojar as sementes. Para a eliminacao do excesso de sementes foi utilizado um limpador circular rotativo acionado, e para descarga, um ejetor mecanico. Foram ensaiados diferentes tipos de limpador (escova e borracha), forma do rotor (liso e estriado) e velocidade simulada (0,56 a 2,22 m/s) em correia coberta com graxa. Para a avaliacao foram utilizados as variaveis espacos duplos, normais, falhos, espacamento medio, coeficiente de variacao dos espacamentos, danos fisicos, fisiologicos e totaisUtilizando-se sementes de soja observou-se tendencia de melhor desempenho do rotor liso associado ao limpador de escova com espaco normais entre 56 e 94%, coeficiente de variacao entre 61 e 26% e danos totais entre 3,8 e 14%. A uniformidade de distribuicao e os danos fisicos decresceram com os acrescimos na velocidade.
Palavras-Chave: | Desempenho; Mecanismo dosador; Semeadura de precisao.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Solos (CNPS)
Exemplares: | CNPS - (958-1) - ADD - PL - -- - 631.206081 - C749a - 1993.00011 - DIS