Data/hora: 30/05/2024 05:35:52

Biblioteca(s): | Embrapa Cerrados.
Data corrente: | 10/04/2003
Data da última atualização: | 10/04/2003
Autoria: | CHAVES, J. M.
Título: | Discriminacao de litotipos com base em dados de radar de abertura sintetica e sinergismo radar/sistema optico.
Ano de publicação: | 2002
Fonte/Imprenta: | 2002.
Páginas: | 155 f.
Idioma: | Português
Notas: | Tese de doutorado.
Conteúdo: | Os dados de sensores remotos tem sido utilizados, nas ultimas duas decadas, em varias areas de pesquisa (agricultura, geologia, cartografia, hidrologia, etc). O desenvolvimento de sensores capazes de coletar informacoes em diferentes por porcoes do espectro eletromagnetico e a evolucao computacional na aquisicao e processamento de dados digitais (por exemplo, de radar) tem contribuido significativamente para essa demanda. A principal vantagem do radar e a sua capacidade de adquirir imagens independentemente da presenca de nuvens ou de fumaca. Especificamente, para a Regiao do Cerrado brasileiro, poucos trabalho com radar tem sido desenvolvidos ate o momento. Neste estudo, investigou-se o potencial de imagens de radar de abertura sintetica (SAR) e do seu sinergismo com dados opticos de forma qualitativa (interpretacao visual) e quantitativa (coeficiente de retroespalhamento) para o mapeamento de geologia da Regiao do Cerrado brasileiro. A area de estudo selecionada situa-se na regiao de Bezerra-Cabeceiras (GO), uma area importante para o entendimento da geologia da Faixa Brasília e é representada por três unidades sendimentares meso a neoproterozoicas dos Grupos Paranoa e Bambui e Formacao Jequitai. A analise qualitativa das imagens SAR consistiu no uso de tecnicas de processamento digital de imagens (composicoes coloridas em falsa-cor, componentes principais, filtragens e ampliacao de contraste) para realcar caracteristicas espectrais dos litotipos e estruturas geologicas. Foram utilizadas as seguintes imagens: uma cena Landsat-TM, orbita 221, ponto 71, obtida em 30 de maio de 1997, bandas 1,2,3,4,5 e 7; duas Radarsat, uma com orbita ascentende, modo standard S7, angulo de incidencia de 45-49º, obtida em 23 de maio de 2000 e outra com orbita descendente, modo standard S2, angulo de incidencia de 24-31º, obtida em 13 de janeiro de 1999; uma imagem SAR JERS-1, orbita descendente e datada de 10 de marco de 1994; e uma imagem do RVL-GEMS, banda X, de 1975/1976. Realizou-se ainda uma análise estatistica de erros de comissao e omissao, associados com a acuracia, para identificar as iamgens com melhor desempenho para o mapeamento geologico. A analise quantitativa das imagens SAR consistiu no levantamento do coeficiente de retroespelhamento (º) das diferentes unidades litologicas da area de estudo, foram analisadas as seguintes imagens SAR: duas imagens RADARSAT (modos S2 e S7) e um imagem JERS-1. Os dados presentes apresentados e analisados nesta tese permitiram demonstrar a potencialidade das imagens SAR no mapeamento geologico, e evidenciar a influencia dos paramentros de angulo de incidencia e direcao de visada.
Thesagro: | Radar; Sensoriamento Remoto.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Cerrados (CPAC)
Exemplares: | CPAC - (23396-1) - ADD - TS - -- - T010/02 - CHA - T010/02 - DIS