Data/hora: 24/06/2024 13:32:08

Biblioteca(s): | Embrapa Solos / UEP-Recife.
Data corrente: | 06/07/2017
Data da última atualização: | 10/07/2017
Autoria: | COELHO, D. S.; CORTEZ, J. W.; OLSZEVSKI, N.
Título: | Variabilidade espacial da resistência mecânica à penetração em vertissolo cultivado com manga no Perímetro Irrigado de Mandacaru, Juazeiro, Bahia, Brasil.
Ano de publicação: | 2012
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa, MG, v. 36, n. 3, p. 755-763, maio/jun. 2012.
Idioma: | Português
Notas: | Título em Inglês: Spatial variability of soil penetration resistance of a vertisol under mango in Perimeter of Irrigated Mandacaru in Juazeiro, Bahia, Brazil.

Conteúdo:

O texto informa que a resistência do solo à penetração é um parâmetro frequentemente utilizado como indicador da compactação do solo em sistemas de manejo, podendo relacioná-lo diretamente com o crescimento e a produtividade das culturas em geral. Para isso, é importante a utilização de métodos geoestatísticos em sua avaliação, por considerar a heterogeneidade dos dados ao longo da área. O objetivo deste trabalho foi avaliar a variabilidade espacial da resistência mecânica do solo à penetração (RP) em um vertissolo cultivado com manga. A coleta de dados foi realizada em área do Projeto Mandacaru I, em Juazeiro-BA, utilizando um penetrômetro eletrônico para determinação da RP nas camadas de 0,00-0,10, 0,10-0,20, 0,20-0,30 e 0,30-0,40 m e um GPS de navegação para determinação da posição geográfica dos pontos. Também foram feitas coletas de amostras de solo, para determinação da umidade e da textura. Na análise dos resultados foram utilizadas a estatística descritiva e a aplicação da geoestatística. A partir dos resultados, pôde-se constatar aumento da RP ao longo das camadas mais profundas, podendo atingir níveis acima de 3,000 kPa em zonas específicas da área. Por meio desses resultados, é possível monitorar a compactação, que se mostrou crítica em determinados pontos, e realizar o manejo do solo em pontos localizados, dependendo do nível de compactação.
The text explains that soil resistance is frequently used as an indicator of soil compaction in management systems and can be directly related to crop growth and yields in general. It is important to use geostatistical methods in the assesment of soil resistance to penetration by considering the data heterogeneity of the area. The purpose of this study was to evaluate the spatial variability of soil penetration resitance (PR) in a Vertisol with mango trees. Data colletion was performed in the Project area Mandacaru I in Juazeiro, Bahia, Brazil, by using an eletronic penetrometer for determination of PR in the layers 0.00-0.10, 0.10-0.20, 0.20-0.30 and 0.30-0.40 m and a GPS navigation system to determine the geographic position. Soil samples were also collected to determine soil moisture and texture. For data analysis, descriptive statistics and geostatistics were used. Results showed an increase in PR in the deeper layers, reaching over 3.000 kPa at specific points. With these results it is possible to manage the compaction that proved critical at some points, and perform specific soil management, according to the compaction level.

Palavras-Chave: | Compactação; Compaction; Geoestatística; Geoestatistics.
Thesagro: | Profundidade; Solo.
Thesaurus Nal: | Soil; soil depth.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Solos / UEP-Recife (CNPS-UEPR)
Exemplares: | CNPS-UEPR - (3150-1) - ADD - AP - PP - 631.42 - C672v - 2017.03708 - DIS