Data/hora: 24/06/2024 12:56:02

Biblioteca(s): 	Embrapa Mandioca e Fruticultura.	
Data corrente: 	19/10/2009	
Data da última atualização: 	01/02/2010	
Autoria: 	COSTA, F. da S.; CARVALHO, G. C.; COELHO, E. F.; COELHO FILHO, M. A.	
Afiliação: 	Flávio da S. Costa, UFRB; Gian C. Carvalho, UFRB; Eugênio Ferreira Coelho, CNPMF; Maurício Antonio Coelho Filho, CNPMF.	
Título: 	Eficiência do uso de água em bananeira da Terra com aplicação de água e nitrogênio.	
Ano de publicação: 	2009	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROMETEOROLOGIA, 16., 2009, Belo Horizonte. Mudanças climáticas, recursos hídricos e energia para uma agricultura sustentável: [trabalhos apresentados.]. Viçosa, MG: UFV; Sete Lagoas: Embrapa Milho e Sorgo, 2009. 1 CD ROM.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	pdf 420	
Conteúdo: 	O objetivo do trabalho foi avaliar a eficiência do uso da água da bananeira
cultivar Terra com diferentes aplicações de água e nitrogênio nas condições
edafoclimáticas do Recôncavo da Bahia. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso, com dez tratamentos e três repetições com uso da matriz Plan Puebla III de dois fatores (nitrogênio e água) e cinco níveis de cada fator. Os níveis de N foram 43,6;
261,6; 436,0; 697,0 e 828,0 kg.ha-1, combinados com as lâminas de irrigação (0,08;
0,48; 0,80; 1,12 e 1,52 da ETc). Foram avaliados os parâmetros de eficiência do uso de
água (EUA) e a produtividade da cultura. Os resultados mostraram que a eficiência do
uso de água (EUA) diferiu estatisticamente entre os tratamentos, tendo variado de 5,59 a 21,83 kg ha-1m-3. A lamina de irrigação contribuiu significativamente mais no
comportamento da EUA comparado as doses de nitrogênio.
	
Palavras-Chave: 	Manejo de irrigação.	
Thesagro: 	Banana; Função de Produção.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)