Data/hora: 17/06/2024 11:17:40

Biblioteca(s): | Embrapa Mandioca e Fruticultura.
Data corrente: | 26/08/2011
Data da última atualização: | 19/10/2011
Autoria: | SANT'ANA, J. A. do V.; COELHO, E. F.; FARIA, M. A. de; CONCEIÇÃO, B. S.; COELHO FILHO, M. A.
Afiliação: | JOSÉ ANTONIO DO VALE SANT'ANA, UFLA; EUGENIO FERREIRA COELHO, CNPMF; MANOEL ALVES DE FARIA, UFLA; BEATRIZ SANTOS CONCEIÇÃO, UFRB; MAURICIO ANTONIO COELHO FILHO, CNPMF.
Título: | Estimativa da umidade de um latossolo vermelho-amarelo distrófico com uso da técnica da TDR.
Ano de publicação: | 2011
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 33., 2011, Uberlândia. Solos nos biomas brasileiros: sustentabilidade e mudanças climáticas: anais. Uberlândia: SBCS; UFU; ICIAG, 2011. 1 CD-ROM.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O acompanhamento da umidade do solo com o uso da reflectomentria do domínio do tempo (TDR) vem sendo cada vez mais utilizada para o monitoramento da umidade do solo, devido à facilidade de operação e determinação de umidade do solo em tempo real. O presente trabalho teve como objetivo avaliar a estimativa da umidade de um Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico com uso da técnica da reflectomentria do domínio do tempo (TDR). Foram Utilizadas amostras de solo indeformadas, retiradas nas camadas de 0,5-0,20; 0,25 - 0,40; 0,45 - 0,60 e 0,65 - 0,80 m, sendo três repetições para cada camada do solo, totalizando 12 amostras. As sondas de TDR foram confeccionadas artesanalmente, com três hastes de 0,003 m de diâmetro e 0,10 m de comprimento efetivo, fora da resina, espaçadas de 0,017 m com cabos coaxiais de 50 ohms e isoladas com resina epóxi no inicio das hastes. As amostras foram retiradas com tubo de PVC de 0,15 m de comprimento por 0,110 m de diâmetro nominal. As leituras do peso do conjunto tubo - sonda - solo - tela - papel foi feita com balança analítica e a umidade do solo estimada pela TDR. As estimativas para as diferentes camadas do solo não apresentaram diferenças entre si. O ajuste do modelo avaliza a calibração para as camadas do solo em estudo, indicando a viabilidade do emprego das sondas manufaturadas.
Palavras-Chave: | Calibração; Constante dielétrica; Latossolo Vermelho-amarelo; TDR.
Thesagro: | Solo.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/41317/1/1223-1.pdf
Registro original: | Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)
Exemplares: | CNPMF - (27828-1) - UPC - AA - PP - CD.2011.002 -  -  - PCT