Data/hora: 17/06/2024 08:56:18

Biblioteca(s): 	Embrapa Pantanal.	
Data corrente: 	16/12/2004	
Data da última atualização: 	16/12/2004	
Autoria: 	SANTOS, S. A.; McMANAUS, C.; SORIANO, B. M. A.; COMASTRI FILHO, J. A.; ABREU, U. G. P.; GARCIA, J. B.	
Afiliação: 	Embrapa Pantanal (Corumbá, MS).	
Título: 	Temperatura da pelo de vacas e bezerros das raças pantaneiras e nelore no Pantanal.	
Ano de publicação: 	2004	
Fonte/Imprenta: 	In: SIMPOSIO IBEROAMERICANO SOBRE LA CONSERVACIÓN Y UTILIZACIÓN DE RECURSOS ZOOGENÉTICOS, 5., 2004, Puno, Peru. Anais. Puno, Peru: Universidad Nacional de Altiplano, 2004. p.96-98.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Este estudo teve como objetivo avaliar temperatura da pele de vacas com bezerros ao pé das raças Nelore e Pantaneira criados em pastagens naturais do Pantanal, durante período quente e chuvoso do ano. Em março de 2003,  vacas de cria das raças Nelore e Pantaneira com bezerros ao pé foram acompanhados durantes três dias consecutivos, considerados quatro períodos: 7:00; 9:00; 12:00; 15:00 e 18:00 horas. Foram registrados a temperatura do ar no campo nos diferentes horários. A umidade relativa do ar e a temperatura do ar também foram registradas na estação meteorológica da fazenda Nhumirim. A temperatura da pelo de 433 animais (256 vacas e 177 bezerros) foi registrada através de um termômetro a laser posicionado nas costelas dos animais. A temperatura da pele dos rebanhos de cria no Pantanal diferiram entre as raças, categorias de animais, horário do dia, temperatura ambiente e umidade relativa. Bezerros de ambas as raças estudadas apresentaram maior variação na temperatura da pele, sendo que os bezerros da raça Pantaneira apresentaram temperatura da pele média superior à dos bezerros Nelore.	
Palavras-Chave: 	Court cattle; Naturalized races; Raças naturalizadas; Tolerance to the heat; Tolerância ao calor.	
Thesagro: 	Gado de Corte.	
Thesaurus Nal: 	Pantanal.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Pantanal (CPAP)	
Exemplares: 	CPAP - (54392-1) - UPC - SP - -- - SP16596 -  - 16596-3 - DIS