Data/hora: 24/09/2024 00:07:56

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	19/01/2006	
Data da última atualização: 	19/01/2006	
Autoria: 	CAMILO, E. C.; CONSTANTINO, C. J. L.; TERUYA, M. Y.; ALVES, N.; MATTOSO, L. H. C.; JOB, A. E.	
Título: 	Dependence of the electrical conductivity and elastomeric properties on sample preparation of blends of polyaniline and natural rubber.	
Ano de publicação: 	2005	
Fonte/Imprenta: 	Journal of Applied Polymer Science, New York, v. 97, p. 1498-1503, 2005.	
Idioma: 	Inglês	
Conteúdo: 	Blend films (free-standing) containing 20% in volume of polyaniline (PANI) in 80% of natural rubber (NR) were fabricated by casting in ghree different ways: (1) adding PANI-EB (emeraldine base) dissolved in N-methyl 2-pyrrolidone (NMP)to the latex (NRL), (2) adding PANI-EB  dissolved in m-cresol to NR dissolved in xylol (NRD), (3)  overlaying the surface of a pure NR cast film with a PANI layer grown by in situ polymerization (NRO).
	
Palavras-Chave: 	Blend film; Conducting polymer; PANI.	
Thesaurus Nal: 	thermal analysis.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (9176-1) - UPC - SP - -- - PROCI-05.00020 -  - 2005.00020 - DIS