Data/hora: 14/06/2024 04:52:05

Biblioteca(s): | Embrapa Meio Norte / UEP-Parnaíba.
Data corrente: | 28/09/1998
Data da última atualização: | 15/01/2010
Autoria: | CORREA, H.
Título: | Práticas culturais para grandes plantações de mandioca.
Ano de publicação: | 1995
Fonte/Imprenta: | [S. l.: s.n., 199-?]. p. 193-208.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O desenvolvimento do Programa do Álcool (PROALCOOL) abriu novas perspectivas para expansã da produção brasileira de mandioca, da qual esperam-se vários benefícios sócio-econômicos e alguns de problemas de produção a serem resolvidos. A fronteira agrícola conhecida como cerrados, localizada no Brasil Central, foi escolhida como local para a primeira usina de álcool de mandioca por causa de sua subutilização e boa posição geográfica. Essas terras representam cerca de 17% da área total do país e é caracterizada cerca de 17% da área total do país e é caracterizada por precipitações variadas (80 a 1.500 mm/ano). As chuvas se concentram entre outubro e março. Os solos, classificados como Oxissolos, possuem abaixo pH e deficiência de nutrientes, e especialmente fósforo. Em geral, a topografia é excelente para mecanização. A primeira usina de álcool de mandioca foi instalada pela PETROBRAS em 1976, em Curvelo, Minas Gerais, com a capacidade de 60.000 1/dia. Foi necessário formar grandes plantações de mandioca para manter a usina em operação 330 dias/ano; especificamente foi preciso bastante material de plantio para que 2.000 ha pudessem ser cultivados no primeiro ano. Por isso, os produtores de mandioca trouxeram manivas de toda parte central e sul do país, e no processo trouxeram também a murcha bacteriana de mandioca (MBM). Esta situação motivou a pesquisa para encontrar cultivares resistentes à MBM. Outro problema que apareceu foi a infestação de pragas, especialmente o mandarová e o percevejo-de-renda. As seguintes práticas agronômicas ajudam a resolver os problemas de produção: fertirrigação, seleção e tratamento de manivas, bom controle de plantas invasoras, e modificação da densidade de plantio para 16.000 plantas/ha. Maquinário pesado é utilizado no preparo do solo, desde desmatamento até gradagem, e plantaderias e colheitadeiras mecânicas aumentam a eficiência do processo de produção. Em adição, alas dosagens de calcário  e fósforo são corretamente aplicadas ao solo.
Palavras-Chave: | Cerrados.
Thesagro: | Mandioca; Pratica Cultural.
Thesaurus Nal: | cassava.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Meio Norte / UEP-Parnaíba (CPAMN-UEPP)
Exemplares: | CPAMN-UEPP - (8359-1) - ADD - SP - PP - SP 101/1998 -  - SP101/1998 - DIS