Data/hora: 06/06/2024 21:42:36

Biblioteca(s): | Embrapa Semiárido.
Data corrente: | 02/04/2024
Data da última atualização: | 10/04/2024
Autoria: | PINTO, J. M.; FEITOSA FILHO, J. C.; CORREIA, R. C.
Afiliação: | JOSE MARIA PINTO, CPATSA; JOSÉ CRISPINIANO FEITOSA FILHO, UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA; REBERT COELHO CORREIA, CPATSA.
Título: | Consumo hídrico do coco anão irrigado por microaspersão município de Glória, BA.
Ano de publicação: | 2024
Fonte/Imprenta: | In: SILVA-MATOS, R. S. da; SANTOS, J. F. dos; SOUSA, G. C. da (org.). Cultivando o futuro: tendências e desafios nas ciências agrárias 4 Ponta Grossa: Atena, 2024.
Páginas: | cap. 8, p. 78-83.
DOI: | 978-65-258-2470-3
Idioma: | Português
Conteúdo: | No Brasil, a maior parte dos plantios irrigados de coqueiro é da Variedade Anã, que é mais exigente em água e é menos resistente à seca do que a Variedade Gigante. A cultura do coqueiro adapta-se bem a diversos métodos e sistemas de irrigação. Dentre estes destaca-se como tecnologia de irrigação mais atualizada os sistemas de gotejamento e microaspersão. O manejo da irrigação é um dos fatores indispensáveis na otimização do uso da água. Contudo, para que o manejo da irrigação se proceda dentro de um critério racional, é necessário ter controle sobre a umidade do solo para se determinar, adequadamente, o momento da irrigação e a quantidade de água a ser aplicada. Realizou -se, no município de Glória, BA, Brasil um estudo com objetivo de estudar o consumo hídrico com a cultura do coqueiro anão, (Cocos nucifera) totalizando meio hectare. O espaçamento entre plantas nas linhas foi de 7,0 metros e entre fileiras de plantas 7,0 metros. O sistema de irrigação foi o microaspersão, com um emissor por planta e vazão do emissor de 70,0 L.h-1. A lâmina de água foi calculada com base nos dados meteorológicos e coeficiente da cultura (kc). O momento da irrigação foi determinado pelo uso de tensiômetros. Quantificou-se a produção e calculou-se o uso eficiente de água pela cultura do coqueiro anão. A produção média de frutos por planta foi de 80 frutos. O consumo médio de água por planta variou de 110 L planta-1 dia-1 a 130 L planta-1 dia-1.
Palavras-Chave: | Coco anão; Consumo hídrico; Irrigação por microaspersão; Sistemas de irrigação; Uso eficiente da água.
Thesagro: | Coco; Cocos Nucifera; Irrigação; Irrigação Localizada; Irrigação por Aspersão; Irrigação por Gotejamento.
Thesaurus Nal: | Coconuts; Irrigation; Water use efficiency.
Categoria do assunto: | A Sistemas de Cultivo
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/1163245/1/Consumo-hidrico-do-coco-anao-irrigado-por-microaspersao-municipio-de-Gloria-BA.pdf
Registro original: | Embrapa Semiárido (CPATSA)
Exemplares: | CPATSA - (60944-1) - UPC - PL - DD -  -  -  - DIS