Data/hora: 01/06/2024 10:22:01

Biblioteca(s): 	Embrapa Milho e Sorgo; Embrapa Solos.	
Data corrente: 	17/11/2020	
Data da última atualização: 	17/11/2020	
Autoria: 	SALIS, H. H. C.; COSTA, A. M. da; VIANA, J. H. M.; SCHULER, A. E.	
Afiliação: 	Hugo Henrique Cardoso Salis, Universidade Federal de Minas Gerais; Adriana Monteiro da Costa, Universidade Federal de Minas Gerais; JOAO HERBERT MOREIRA VIANA, CNPMS; AZENETH EUFRAUSINO SCHULER, CNPS.	
Título: 	Caracterização morfométrica da bacia hidrográfica do Córrego do Marinheiro, Sete Lagoas - MG.	
Ano de publicação: 	2019	
Fonte/Imprenta: 	Boletim de Geografia, v. 37, n. 2, p. 186-201, 2019.	
DOI: 	https://doi.org/10.4025/bolgeogr.v37i2.36965	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Este trabalho tem como objetivo realizar a caracterização morfométrica da bacia hidrográfica do Córrego do Marinheiro, Sete Lagoas - MG, utilizando-se ferramentas de geoprocessamento, como subsídio à sua análise hidroambiental. O método foi desenvolvido em três etapas principais, quais sejam: i) Pré-processamento do MDE; ii) Delineamento hidrológico; e iii) Cálculo de parâmetros morfométricos da bacia do Córrego do Marinheiro. Foi possível verificar que a Densidade hidrográfica (Dh) calculada para a Bacia do Córrego do Marinheiro foi de 2,7 un.km-2 , ou seja, a cada quilômetro quadrado existem 2,7 canais. A declividade média encontrada na bacia do Córrego do Marinheiro foi de 13%, valor condizente com o relevo do tipo ondulado. A bacia pode ser classificada como de 3ª ordem, além de apresentar sistema de drenagem do tipo dendrítica. O Índice de sinuosidade (IS) calculado foi de 20,6%, valor que classifica o Córrego Marinheiro como reto. Os valores de declividade do álveo encontrados foram de S1 igual a 0,03 m.m-1 ; S2 igual a 0,008 e S3 igual a 0,011. Concluiu-se que, de acordo com os parâmetros de geometria da bacia Kc (coeficiente de compacidade), Kf (fator de forma), Re (razão de elongação) e IC (índice de circularidade), na bacia há pouca tendência à ocorrência de inundações, em condições normais de precipitação, devido à sua forma alongada. Para aprimorar a caracterização das linhas de drenagem indicadas no MDE, são recomendados estudos mais detalhados, com medidas em campo e monitoramento dos canais, que permitam a diferenciação entre os cursos d?água perenes, intermitentes e efêmeros e as ravinas secas.	
Palavras-Chave: 	Análise ambiental; Geoprocessamento.	
Thesagro: 	Recurso Hídrico.	
Categoria do assunto: 	--
P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/217854/1/Caracterizacao-morfometrica.pdf	
Registro original: 	Embrapa Milho e Sorgo (CNPMS)	
Exemplares: 	CNPMS - (29442-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS
CNPS - (20544-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS