Data/hora: 23/06/2024 05:20:00

Biblioteca(s): | Embrapa Semiárido.
Data corrente: | 08/01/2015
Data da última atualização: | 28/12/2023
Autoria: | COSTA, B. R. S.; CORREIA, J. S.; BASSOI, L. H.
Afiliação: | B. R. S. COSTA, UNIVASF; J. S. CORREIA, FCA/UNESP; LUIS HENRIQUE BASSOI, CPATSA.
Título: | Calibração do sensor de capacitância irrigap para medida da umidade em solo de textura franco argilosa.
Ano de publicação: | 2014
Fonte/Imprenta: | In: SIMPÓSIO NACIONAL DE INSTRUMENTAÇÃO AGROPECUÁRIA, 2014, São Carlos, SP. Ciência, inovação e mercado: anais. São Carlos, SP: Embrapa Instrumentação, 2014.
Descrição Física: | 1 CD-ROM.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O uso de sensores de capacitância para a medida da umidade do solo necessita de calibração para garantir o melhor desempenho desses equipamentos, em função da variabilidade dos atributos dos solos. Assim, este estudo teve como objetivo a determinação e avaliação da capacidade preditiva de equações de calibração (obtidas em condições controladas) para o nó sensor capacitivo IRRIGAP, para a medida da umidade do solo de textura franco argilosa, a partir de amostras coletadas em intervalos de profundidade de 0,20-0,30 m e 0,50-0,60 m em área irrigada do município de Juazeiro, BA. Foi verificado que modelos lineares e quadráticos apresentaram desempenho satisfatório para a medida da umidade volumétrica no solo estudado, porem, para ambas as camadas de solo, funções polinomiais apresentaram um melhor ajuste e menor erro associado às previsões dessa variável em comparação às funções lineares.
Palavras-Chave: | Sensor de umidade.
Thesagro: | Manejo de Água; Solo.
Thesaurus Nal: | Soil; Soil water content; Water management.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/115239/1/Bassoi-2014.pdf
Registro original: | Embrapa Semiárido (CPATSA)
Exemplares: | CPATSA - (54213-1) - UPC - AA - CD - 950 -  -  - DIS