Data/hora: 08/06/2024 04:03:37

Biblioteca(s): 	Embrapa Semiárido.	
Data corrente: 	08/01/2015	
Data da última atualização: 	28/12/2023	
Autoria: 	COSTA, B. R. S.; CORREIA, J. S.; BASSOI, L. H.	
Afiliação: 	B. R. S. COSTA, UNIVASF; J. S. CORREIA, FCA/UNESP; LUIS HENRIQUE BASSOI, CPATSA.	
Título: 	Calibração do sensor de capacitância irrigap para medida da umidade em solo de textura franco argilosa.	
Ano de publicação: 	2014	
Fonte/Imprenta: 	In: SIMPÓSIO NACIONAL DE INSTRUMENTAÇÃO AGROPECUÁRIA, 2014, São Carlos, SP. Ciência, inovação e mercado: anais. São Carlos, SP: Embrapa Instrumentação, 2014.	
Descrição Física: 	1 CD-ROM.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O uso de sensores de capacitância para a medida da umidade do solo necessita de calibração para garantir o melhor desempenho desses equipamentos, em função da variabilidade dos atributos dos solos. Assim, este estudo teve como objetivo a determinação e avaliação da capacidade preditiva de equações de calibração (obtidas em condições controladas) para o nó sensor capacitivo IRRIGAP, para a medida da umidade do solo de textura franco argilosa, a partir de amostras coletadas em intervalos de profundidade de 0,20-0,30 m e 0,50-0,60 m em área irrigada do município de Juazeiro, BA. Foi verificado que modelos lineares e quadráticos apresentaram desempenho satisfatório para a medida da umidade volumétrica no solo estudado, porem, para ambas as camadas de solo, funções polinomiais apresentaram um melhor ajuste e menor erro associado às previsões dessa variável em comparação às funções lineares.	
Palavras-Chave: 	Sensor de umidade.	
Thesagro: 	Manejo de Água; Solo.	
Thesaurus Nal: 	Soil; Soil water content; Water management.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/115239/1/Bassoi-2014.pdf	
Registro original: 	Embrapa Semiárido (CPATSA)	
Exemplares: 	CPATSA - (54213-1) - UPC - AA - CD - 950 -  -  - DIS