Data/hora: 01/06/2024 00:16:55

Biblioteca(s): 	Embrapa Soja.	
Data corrente: 	11/11/2003	
Data da última atualização: 	01/06/2015	
Autoria: 	COSTA, N. P.; MESQUITA, C. M.; DOMIT, L. A.; PEREIRA, J. E.; OLIVEIRA, M. C. N. de.	
Afiliação: 	NILTON PEREIRA DA COSTA, CNPSo; CEZAR DE MELLO MESQUITA, CNPSo; LINEU ALBERTO DOMIT, CNPSo; JOSÉ ERIVALDO PEREIRA, CNPSo; MARIA CRISTINA NEVES DE OLIVEIRA, CNPSO.	
Título: 	Agricultura real: controle de qualidade da soja brasileira, na prevenção e na redução de desperdícios de sementes e grãos durante a colheita.	
Ano de publicação: 	1997	
Fonte/Imprenta: 	Informativo ABRATES, Curitiba, v. 7, n. 1/2, p. 86, jul; /ago. 1997. Número especial, ref. 105.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Edição do X Congresso Brasileiro de Sementes, 1997.	
Conteúdo: 	RESUMO - Nos últimos 18 anos, a EMBRAPA Soja, Londrina, PR, a EMATER - PR e, mais recentemente, a EMBRAPA Agropecuária Oeste, Dourados, MS, têm promovido cursos de prevenção, de redução e levantamentos de desperdícios e danos mecânicos em sementes e grãos de soja, durante a colheita. Nesse período, o Brasil perdeu mais de 24 milhões de toneladas de sementes e grãos, o que equivale a uma perda agregada de cerca de US$ 4 bilhões. A colheita mecânica da soja deixa sobre o solo parte das sementes ou grãos. Ao longo desse período, a redução das perdas evoluiu significativamente, porém sem atingir ainda níveis toleráveis, devido as características da cultura e a aspectos funcionais das colheitadeiras . Durante as safras 94/95 e 95/96 foram ministrados 43 cursos e treinamentos na maioria das regiões produtoras de soja do Brasil, sendo treinados 2046 técnicos de empresas privadas e governamentais . A metodologia dos cursos envolvia: a) palestras; b) prática de regulagem da colhedora; c) avaliações das perdas com o copo medidor; d) coleta de amostra para avaliação da qualidade de semente . Os resultados das avaliações indicaram que os desperdícios de sementes e grãos foram sensivelmente reduzidos, chegando , em alguns casos, ao redor de 80%, quando se reduzia a velocidade de deslocamento da colhedora e se promoviam pequenos ajustes na plataforma de corte e nos mecanismos internos. Detectou-se ainda, em diferentes ocasiões, que, com a velocidade de deslocamento da colhedora superior a ?km/hora, com rotação do cilindro de trilha acima de 700rpm e o grau de umidade das sementes ou grãos inferior a 12%, além de resultar em quebras acentuadas dos mesmos, as perdas ultrapassavam 2,5 sacas/ha. Foi também observado que parcelas significativas de algumas lavouras apresentaram excesso de plantas daninhas, muitas delas com retenção foliar, ocasionando embuchamento no sistema de recolhimento , dificultando a trilha, a separação, a limpeza e elevando o grau de umidade das sementes e grãos. Como esses fatores afetam o desempenho da colhedora, ocorriam desperdícios acima do nível tolerado que é de uma saca/ha.	
Thesagro: 	Soja.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/124867/1/ID-224490001.pdf	
Registro original: 	Embrapa Soja (CNPSO)	
Exemplares: 	CNPSO - (22449-1) - UPC - RA - DD -  -  -  - DIS