Data/hora: 21/06/2024 19:46:24

Biblioteca(s): | Embrapa Agroenergia.
Data corrente: | 21/12/2015
Data da última atualização: | 01/02/2017
Autoria: | QUINTINO, M.; OLIVEIRA FILHO, W.; VINHADO, F.; SANTOS, W.; SOARES, I. P.; DUTRA, R.; OLIVEIRA, P. A. de; COSTA, P. P. K. G.
Afiliação: | M. Quintino, ANP; W. Oliveira Filho, ANP; F. Vinhado, ANP; W. Santos, ANP; ITANIA PINHEIRO SOARES, CNPAE; R. Dutra; PATRICIA ABRAO DE OLIVEIRA, CNPAE; PATRICIA PINTO KALIL G COSTA, CNPAE.
Título: | Uso da espectrofotometria UV-Vis para diferenciação entre a coloração do biodiesel de palma e a do corante vermelho adicionado ao óleo diesel
Ano de publicação: | 2015
Fonte/Imprenta: | IN: SIMPÓSIO NACIONAL DE BIOCOMBUSTÍVEIS, 8., Cuiabá, MT. [Anais...] Rio de Janeiro: ABQ, 2015.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A proposta do presente estudo é utilizar a espectrofotometria na região do UV- Vis para diferenciar as misturas BX/S500 e BX/S10 (X = percentagem, em volume, do biodiesel no óleo diesel; S500 e S10 = teores de enxofre no óleo diesel-500 ppm e 10 ppm, respectivamente) considerando a adição de biodiesel de palma ao óleo diesel. Espectros obtidos para diferentes misturas mostram que a distinção qualitativa é possível. Para a quantificação do corante vermelho em presença do biodiesel de palma, o método se mostra limitado quando o corante se encontra em concentrações muito baixas (< 0,1 mg/L) pois, nessas condições, os efeitos de matriz são pronunciados. O método de quantificação apresentou boa repetibilidade nas medições, amplo intervalo linear e baixos limites de detecção e de quantificação.
Palavras-Chave: | Corante vermelho; Misturas BX/S500 e BX/S10.
Thesagro: | Espectrofotometria.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Agroenergia (CNPAE)
Exemplares: | CNPAE - (2836-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS