Data/hora: 25/06/2024 18:13:36

Biblioteca(s): | Embrapa Tabuleiros Costeiros.
Data corrente: | 06/10/2015
Data da última atualização: | 05/04/2016
Autoria: | COSTA, T. L. S.; MELO, L. dos S.; SANTOS, T. L. S.; NUNES, M. U. C.
Afiliação: | MARIA URBANA CORREA NUNES, CPATC.
Título: | Avaliação de métodos alternativos para a biodegradação da casca do coco seco.
Ano de publicação: | 2015
Fonte/Imprenta: | In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E PÓS-GRADUAÇÃO DA EMBRAPA TABULEIROS COSTEIROS, 5., 2015, Aracaju. Anais... Brasília, DF: Embrapa, 2015. p. 280, ref. 22-32. 1 CD-ROM. Editor Técnico: Marcelo Ferreira Fernandes, Embrapa Tabuleiros Costeiros.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Este trabalho objetivou avaliar métodos alternativos de compostagem aeróbica para biodegradação da casca do coco seco visando a indicação do método mais eficiente para produção de composto. Atualmente a produção de resíduos do coqueiro na região Nordeste do Brasil equivale a aproximadamente 729 mil toneladas de casca; 595 mil toneladas de folhas e 243 mil toneladas de inflorescência, totalizando 1,0 milhão 567 mil toneladas de resíduos. Diante dessa realidade há necessidade da busca de alternativas para se dar o destino correto desse resíduo de produção contínua e crescente no Brasil. A maioria desses resíduos é queimada ou descartada como lixo nas propriedades rurais produtoras de coco. Uma das alternativas de aproveitamento das cascas de coco seco para fins agrícolas é a transformação em adubo orgânico ou organo-mineral por meio da biodegradação aeróbica. A temperatura e a umidade no interior das leiras são os principais fatores para que o processo de biodegradação ocorra adequadamente. O trabalho foi conduzido no pátio de compostagem da Embrapa Tabuleiros Costeiros, a céu aberto, no período de inverno. Foram avaliados dois métodos de compostagem aeróbica: aeração por meio do reviramento manual (RM) e leira estática com aeração forçada (AF). Para a compostagem em leira estática, foi instalado um soprador para injeção do ar no interior da leira. As etapas do processo consistiram em coleta e trituração dos resíduos, hidrolização ácida das fibras, montagem das leiras, monitoramento de temperatura e umidade e reviramento da leira RM. Durante o processo foram coletadas amostras em determinadas idades para análise química do material. Os dois métodos de compostagem apresentaram valores dentro dos padrões recomendados em relação à temperatura, umidade, pH, Índice de mineralização do composto e condutividade elétrica. O método de aeração forçada resultou em um composto com maiores teores de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e matéria orgânica, enquanto que pelo método de reviramento obteve-se melhor resultado na relação C/N.
Palavras-Chave: | Aeração forçada; Reviramento.
Thesagro: | Compostagem; Processamento.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/130787/1/Avaliacao-met.-alt.-para-a-bio..pdf
Registro original: | Embrapa Tabuleiros Costeiros (CPATC)
Exemplares: | CPATC - (24216-1) - UPC - AA - DD - CD168 -  - CD168 - DIS