Data/hora: 07/06/2024 08:07:31

Biblioteca(s): 	Embrapa Agropecuária Oeste.	
Data corrente: 	07/01/2004	
Data da última atualização: 	07/01/2004	
Autoria: 	CUNHA, E. R. S. P. da.	
Título: 	Integração digital de imagens de radas e LANDSAT-TM com dados geológicos e aerogamaespectrométricos no auxílio ao mapeamento geológico da região do complexo G0ranítico Estrela - Pará (PA).	
Ano de publicação: 	2002	
Fonte/Imprenta: 	2002.	
Descrição Física: 	1 CD-ROM	
Série: 	(INPE-9858-TDI/868).	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Dissertação (Mestrado em Sensoriamento Remoto) - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, São José dos Campos, 2002.	
Conteúdo: 	O alvo desta dissertação está localizado no Cráton Amazônico e inserido no
contexto geotectônico da Província Mineral de Carajás, que representa a mais importante
província mineral do Brasil e hospeda depósitos de ferro, cobre, ouro, manganês, níquel e outros. Dentro da evolução tectono-metamórfica da província foram gerados, no final do Arqueno, granitóides moderadamente alcalinos, entre os quais o Complexo Granítico
Estrela (CGE). Neste trabalho, foram utilizados produtos integrados digitais, com o
objetivo de estudar o corpo granítico e também suas encaixantes e áreas de entorno,
evoluindo, assim, o conhecimento geológico desta parte da Província de Carajás. Os dados integrados digitalmente foram: dados geofísicos aerogamaespectrométricos, geológicos e imagens de sensoriamento remoto (SAR-SAREX e TM-Landsat). Os dados geofísicos, em 32 bits, que se apresentavam no formato de grids foram interpolados e convertidos em imagens de 8 bits. Os dados geológicos (mapa faciológico) foram digitalizados e convertidos para o formato raster. As imagens de sensoriamento remoto foram corrigidas geometricamente para garantir a precisão do mapeamento geológico. Na fase de processamento dos dados, a imagem SAR foi integrada digitalmente as imagens
gamaespectrométricas, à imagem do sensor TM-Landsat e ao raster do mapa faciológico.
Como técnica de integração dos dados multifonte foi utilizada a transformação no espaço
IHS. Na interpretação fotogeológica os dados SAR foram extremamente importantes na
extração das orientações dos principais lineamentos tectônicos, que na área estudada
ocorrem nas seguintes direções: +/- N45W, +/- N70W, +/- NS, +/- N20E, +/- N45E e +/-
N75E. Este procedimento foi feito tanto de maneira analógica como de forma automática, e o procedimento automático se mostrou útil no intuito de complementar as informações
extraídas de maneira analógica. Dentre os diversos produtos digitais gerados, os produtos
SAR/Gama (canais do urânio, tório e contagem total) foram os que mais contribuíram para o trabalho. A avaliação destes produtos SAR/gama juntamente com as informações obtidas em campo permitiram mapear os limites entre as diversas unidades que ocorrem na região e também separar quatro áreas com características composicionais distintas dentro do Complexo Granítico Estrela, possivelmente relacionadas a diferenciações magmáticas ou a pulsos intrusivos distintos. A utilização dos produtos integrados digitais se mostrou extremamente útil no mapeamento geológico básico, principalmente com o objetivo de orientar os trabalhos de campo, selecionando áreas-chaves e fornecendo informações complementares aos dados coletados em campo. Como resultado final desta pesquisa foi obtido um mapa geológico para a região do Complexo Granítico Estrela e áreas de entorno. 	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Agropecuária Oeste (CPAO)	
Exemplares: 	CPAO - (20494-1) - ADP - TS - -- - T 41/02 -  - 03.00064 - DIS