Data/hora: 09/06/2024 09:37:27

Biblioteca(s): 	Embrapa Amapá.	
Data corrente: 	08/05/2001	
Data da última atualização: 	03/01/2020	
Autoria: 	CUNHA, A. C. da; SIQUEIRA, E. Q. de; CUNHA, H. F. A.	
Afiliação: 	IEPA, Macapá, AP. E-mail: c_alancunha@hotmail.com.	
Título: 	Avaliação das equações de previsão do coeficiente de reaeração no modelo QUAL2E para modelagem de oxigênio dissolvido: estudo de caso no Ribeirão do Feijão (São Carlos - SP).	
Ano de publicação: 	2001	
Fonte/Imprenta: 	Amapá Ciência e Tecnologia, Macapá, v. 2, n. 1, p. 90-111, abr. 2001.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Os modelos de qualidade de água tem sido amplamente utilizados em estudos de impacto ambiental, permitindo, atraves de um programa computacional, simular as modificações nas concentrações de oxigênio dissolvido (OD) em corpos de água corrente no espaço. Através dos modelos podem ser determinadas a quantidade e qualidade dos efluentes que poderiam ser lançados no corpo d'água, sem que esta qualidade fique em desarcordo com os padrões de qualidade de água.	
Palavras-Chave: 	Modelagem; Modeling; Oxigênio dissolvido; Reaeração; Reaeration.	
Thesaurus Nal: 	dissolved oxygen.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Amapá (CPAF-AP)	
Exemplares: 	CPAF-AP - (6014-1) - ADD - AP - DD -  -  -  - DIS