Data/hora: 07/06/2024 11:25:34

Biblioteca(s): | Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 01/08/2001
Data da última atualização: | 13/05/2020
Autoria: | SILVA, M. L. N.; CURI, N.; OLIVEIRA, M. S. de; FERREIRA, M. M.; LOMBARDI NETO, F.
Afiliação: | Marx Leandro Naves Silva, Escola Superior de Agricultura de Lavras - ESAL; Nilton Curi, Escola Superior de Agricultura de Lavras - ESAL; Marcelo Silva de Oliveira, Escola Superior de Agricultura de Lavras - ESAL; Mozart Martins Ferreira, Escola Superior de Agricultura de Lavras - ESAL; Francisco Lombardi Neto, Instituto Agronômico de Campinas - IAC.
Título: | Comparação entre métodos direto e indiretos para determinação da erodibilidade em latossolos sob cerrado.
Ano de publicação: | 1994
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 29, n. 11, p. 1751-1761, nov. 1994.
Idioma: | Português
Notas: | Título em inglês: Comparison between direct and indirect methods for the determining the erodibility in latosols under cerrado vegetation.
Conteúdo: | Este trabalho teve como objetivo a comparacao da erodibilidade obtida por seis metodos indiretos, com o metodo direto determinado no campo com simulador de chuva em Latossolo Vermelho-Escuro (LE) e em Latossolo Vermelho-Amarelo (LV) sob cerrado. Alem das analises necessarias para o calculo dos indices, tambem foram determinados os teores de oxido de ferro livres totais (DCB) e do ataque sulfurico, e quantificou-se caulinita e gibbsita na fracao argila desferrificada e a relacao entre minerais leves e pesados na fracao areia. Concluiu-se que os metodos indiretos nao sao estatisticamente exatos em relacao ao metodo direto para estimar um valor absoluto quanto ao fator erodibilidade. Apesar dessa inexatidao, o metodo VI e o que mais se aproxima do padrao, em termos da proporcao de erodibilidade dos latossolos estudados. Os indices de erodibilidade obtidos enquadram o LE na classe muito baixa (<0,013) e o LV, na classe baixa (0,033 - 0,013) de suscetibilidade a erosao hidrica. O LV apresentou perdas bem acima do seu limite maximo toleravel, no periodo do verao, o que indica a necessidade de praticas adequadas de conservacao para a reducao destas perdas.
Palavras-Chave: | Erosividade; Perdas de solo; Tolerancia de perdas.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/AI-SEDE/20337/1/pab14_nov_94.pdf
Registro original: | Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)
Exemplares: | AI-SEDE - (20337-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS