Data/hora: 23/06/2024 10:09:08

Biblioteca(s): 	Embrapa Solos.	
Data corrente: 	22/11/2002	
Data da última atualização: 	22/11/2002	
Autoria: 	DENARDIN, J. E.	
Título: 	Determinacao dos fatores erodibilidades do solo e comprimento de rampa de um latossolo vermelho escuro alico.	
Ano de publicação: 	1978	
Fonte/Imprenta: 	Porto Alegre: UFRGS, 1978.	
Páginas: 	88p.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Tese Mestrado.	
Conteúdo: 	Com o uso de simulador de chuva, no Centro Nacional kde Pesquisa de Trigo (CNPTRIGO), da EMBRAPA, Passo Fundo, RS, Brasil, determinou-se os fatores erodibilidade do solo (K) e comprimento de rampa (L), da equacao universal de perdas de solo, em parcelas com 11,0 m, 22,0 m e 33,0 m de comprimento, 9% de declive, em solo descoberto. Avaliou-se os efeitos do comprimento de rampa nas perdas por erosao e caracterizou-se, fisicamente, o material erodido. O solo utilizado foi um Latossolo Vermelho Escuro Alico (Unidade de Mapeamento Passo Fundo), muito argiloso. O fator erodibilidade do solo (K) foi 0,29, enquanto que os fatores comprimento de rampa (L), para os comprimento de 11,0 m, 22,0 m e 33,0 m, foram 0,63, 1,00 e 1,31, respectivamente. As perdas de solo, por erosao, foram crescentes com os aumentos dos comprimentos de rampa, independentemente das intensidades das precipitacoes. O material erodido, em relacao ao solo original das parcelas, apresentou como caracteristicas, menor densidade, textura mais fina e teores de materia organica mais elevados.	
Palavras-Chave: 	Fator Erodibilidade; Perdas; Solos.	
Thesagro: 	Matéria Orgânica.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Solos (CNPS)	
Exemplares: 	CNPS - (4200-1) - ADD - TS - -- - 78001 - DEN/78 - 1997.01242 - DIS