Data/hora: 22/06/2024 11:07:48

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	29/08/2005	
Data da última atualização: 	29/08/2005	
Autoria: 	MARTIN, A. R.; DENES, F. S.; MATTOSO, L. H. C.	
Título: 	Tratamento por plasma promove melhor adesão entre PEAD e fibras naturais.	
Ano de publicação: 	2001	
Fonte/Imprenta: 	In: Plástico industrial, São Paulo, s. l., 2001. p. 106-115	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A pouca afinidade química com os polímeros é um dos maiores obstáculos ao uso de fibras naturais como cargas reforçadoras, tendo em vista que este fator dificulta a adesão entre os materiais e consequentemente, a formulação dos compostos. O estudo relatado neste artigo discute o uso de fibras de sisal e polietileno de alta densidade (PEAD) em pó modificados superficialmente por plasma frio utilizando o gás diclorossilano (DS), com o objetivo de obter melhor adesão interfacial entre os dois materiais. Entre os resultados foram obtidas algumas melhorias nas propriedades mecânicas dos compósitos, além de uma maior interação matriz-fibra com o tratamento por plasma.	
Palavras-Chave: 	compósitos; fibras; filmes finos.	
Thesagro: 	Polietileno.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (8939-1) - UPC - SP - -- - PROCI-01.00031 -  - 2001.00031 - DIS