Data/hora: 03/06/2024 03:31:03

Biblioteca(s): | Embrapa Solos.
Data corrente: | 22/11/2002
Data da última atualização: | 22/11/2002
Autoria: | DENICULI, W.; RAMOS, M. M.; LOUREIRO, B. T.
Título: | Condutos equivalentes dotados de multiplas saidas.
Ano de publicação: | 1992
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRICOLA, 20., 1991 . Londrina, PR. Anais. Londrina: SBEA, 1992.
Páginas: | p. 503-519
Idioma: | Português
Conteúdo: | Propoe-se neste trabalho uma metodologia de calculo para o dimensionamento de condutos equivalentes dotados de multiplas saidas, tais como linhas laterais de irrigacao por aspersao, gotejamento e microaspersao, tubos perfurados e tubos janelados. A metodologia apresentada, a qual considera que parte ou toda a vazao se distribua linearmente ao longo da tabulacao, mostrou-se simples e de facil aplicacao.
Palavras-Chave: | Condutos; Gotejamento.
Thesagro: | Irrigação.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Solos (CNPS)
Exemplares: | CNPS - (925-1) - ADD - PL - -- - 631.406081 - C749a - 1993.0011 - DIS