Data/hora: 24/06/2024 01:49:32

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	23/03/2016	
Data da última atualização: 	01/04/2016	
Autoria: 	LOPES, E. S.; DINIZ, C. C. C.	
Título: 	Produtividade do trator florestal chocker skidder na extração de madeira em terrenos declivosos.	
Ano de publicação: 	2015	
Fonte/Imprenta: 	Floresta, Curitiba, v. 45, n. 3, p. 625-633, jul./set. 2015.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Este trabalho objetivou analisar os tempos do ciclo operacional e a produtividade do trator florestal chocker skidder na extração de madeira em diferentes classes de declividade e distância, visando gerar informações para o planejamento eficiente das operações e o melhor aproveitamento dos recursos disponíveis. O trabalho foi realizado em uma empresa florestal localizada no município de Itararé, SP. Foi realizado um estudo de tempos e movimentos do ciclo operacional, determinando disponibilidade mecânica, disponibilidade técnica, eficiência operacional e produtividade da máquina em diferentes condições de distância de extração e declividade do terreno. Os resultados indicaram que as atividades que consumiram a maior parte do tempo do ciclo de trabalho foram o ?arraste do cabo e engate? e ?desengate das correntes?, com 28% e 11% do tempo total, respectivamente. Houve redução da produtividade da máquina com o aumento da declividade do terreno, sendo mais evidente nas menores distâncias de extração e mostrando a sensibilidade dessa variável nessa condição operacional.	
Palavras-Chave: 	Colheita de madeira; Otimização; Planejamento operacional.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (54876-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS