Data/hora: 15/06/2024 09:29:50

Biblioteca(s): | Embrapa Meio Ambiente.
Data corrente: | 14/10/2015
Data da última atualização: | 14/10/2015
Autoria: | SPADOTTO, C. A.; AMORIM, R. S. S.; DORES, E. F. G. C.
Afiliação: | CLAUDIO APARECIDO SPADOTTO, SGTE; R. S. S. AMORIM, UFMT; E. F. G. C. DORES, UFMT.
Título: | Modelagem do carreamento superficial de agrotóxicos e comparação com dados experimentais.
Ano de publicação: | 2006
Fonte/Imprenta: | In: REUNIÃO BRASILEIRA DE MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA, 16., 2006, Aracajú, SE. Novos desafios do carbono no manejo conservacionista: resumos e palestras. Aracajú, SE: [s.n.], 2006. p. 1-4.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Dados obtidos a campo e em laboratório, além das estimativas das perdas de solo e de água. foram usados para propor e testar um modelo matemático de carreamento superficial de agrotóxicos, tanto adsorvidos às partículas do solo carreado como em solução na água escoada. Para determinar a quantidade dos agrotóxicos transportados em condições de campo foram levantados o volume de água escoado e a massa de solo transportado, em dois Latossolos em uma mesma vertente Foram também estimadas as perdas de solo e água através da aplicação do modelo WEPP versão Hillslope. O modelo proposto apresentou uma tendência geral de superestimar as quantidades de agrotóxicos transportados superficialmente juntamente com o solo carreado sendo esta superestimativa mais acentuada quando se utiliza o modelo WEPP para estimar as perdas de solo As previsões do modelo são mais próximas do observado para agrotóxicos com coeficiente de sorcão (Kd) entre 10 e 30 mL/g no entanto, para produtos com Kd muito baixo (3,1 mL/g), o modelo superestima em muito a sua perda adsorvido ao solo carreado Isto mostra a necessidade de esforço extra no teste e ajuste do modelo e as estimativas inicialmente para cada evento e. na seqüência para todo o período considerado, podem resultar em melhores previsões O trabalho de desenvolvimento da parte do modelo que estima a perda de agrotóxicos em solução na água de escoamento superficial não apresentou resultados consistentes, e modificações na sua concepção serão implementadas visando melhorar seu desempenho
Palavras-Chave: | Carreamento superficial.
Thesagro: | Agrotóxico; Modelo Matemático; Solo.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/131068/1/2006AA-048.pdf
Registro original: | Embrapa Meio Ambiente (CNPMA)
Exemplares: | CNPMA - (14518-1) - UPC - AA - DD -  -  - 2006AA_048 - DIS