Data/hora: 14/06/2024 02:37:02

Biblioteca(s): | Embrapa Cerrados; Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 15/04/1992
Data da última atualização: | 15/04/1992
Autoria: | ESPINOZA GARRIDO, W.
Título: | Extracao de agua pelo milho em latossolo da regiao dos cerrados.
Ano de publicação: | 1980
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v.15, n.1, p.69-78, 1980.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Foi conduzido um estudo com cultura de milho (Zea mays L.), numa area de Latossolo Vermelho-Escuro, em epoca seca, visando a estabelecer os principais efeitos da densidade de plantio sobre as caracteristicas da extracao de agua. Os resultados indicam que, em todas as camadas comparadas, as densidades mais elevadas, ate 80.000 plantas/ha, extraira, em geral, mais agua que a densidade de 20.000 plantas/ha, o que se explica pela maior densidade radicular. A maior parte da agua extraida, em ambos os casos, originou-se na camada de 0 -20 cm. Os fluxos ascendentes e descendentes de agua podem ser considerados de pouca importancia (0,33 - 0,66 mm/dia e-1), uma vez que a condutividade hidraulica dos solos de cerrado diminui drasticamente o conteudo de umidade. Nos primeiros estagios das culturas, a extracao de agua foi fundamentalmente superficial, correspondendo a ate 80%, na camada de 0 - 20 cm. O esgotamento da agua na cada de 0 - 60 cm (85 - 90% da agua disponivel), na epoca de maior desenvolvimento vegetativo, produzir-se-ia aos oito e treze dias para as densidades de 80.000 e 20.000 plantas/ha, respectivamente, indicando que o fator de densidade de plantio no manejo da cultura pode ser um importante instrumento na mitigacao da seca, principalmente durante os periodos de veranico.
Thesagro: | Água; Cerrado; Milho; Zea Mays.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/198115/1/Extracao-de-agua-pelo-milho.pdf
Registro original: | Embrapa Cerrados (CPAC)

Exemplares:

CPAC - (4112-1) - UPC - AP - -- - CRI2457 -  - CRI2457 - DIS
AI-SEDE - (63878-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS