Data/hora: 22/06/2024 10:38:37

Biblioteca(s): 	Embrapa Semiárido.	
Data corrente: 	25/10/2005	
Data da última atualização: 	13/01/2023	
Autoria: 	FARIA, R. T. de; FLUMINGNAN, D. L.	
Título: 	Evaporação e coeficientes de cultivo para cafeeiros em fase de produção, irrigados por aspersão e gotejamento.	
Ano de publicação: 	2005	
Fonte/Imprenta: 	Item, Brasília, DF, n.67 , p.86-89, 2005.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Para determinar a evapotranspiração máxima (ETm) e coeficiente de cultivo (Kc) durante o primeiro ano de produção de cafeeiros em Londrina, PR, foram usados lisímetros de pesagem para tratamentos irrigados por aspersão e gotejamento. Em geral, os valores de ETm e Kc variaram, principalmente, devido ao método de irrigação, taxa de evapotranspiração de referência e índice de área foliar. O tratamento irrigado por aspersão apresentou maiores valores de ETm e Kc comparados com o tratamento irrigado por gotejamento. Para aspersão, os valores de ETm e Kc variaram de 1,2 a 8 mm dia-1 e 0,4 a 1,7 na primavera, 2, 1 a 9,7 mm dia e 0,5 a 2,7 no verão, 0,4 a 8,8 mm dia-1 e 0,3 a 1,9 no outono e 0,5 a 4,6 mm dia-1 e 0,4 a 2,0 no inverno. Para gotejamento, ETm e Kc variaram de 1,3 a 5,5 e 0,4 a 1,7 na primavera, 1,6 a 7, 7 e 0,5 a 2,6 no verão, 0,4 a 8,2 e 0,3 a 1, 7 no outono e 0,5 a 4,6 e 0,4 a 2,0 no inverno.	
Palavras-Chave: 	Cultivo; Demanda hídrica; Lisímetros.	
Thesagro: 	Café; Irrigação.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Semiárido (CPATSA)	
Exemplares: 	CPATSA - (32282-1) - ADP - AP - PP -  -  -  - DIS