Data/hora: 06/06/2024 02:37:54

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 14/04/2016
Data da última atualização: | 14/04/2016
Autoria: | IWAKIRI, S.; TRIANOSKI, R.; FRANÇA, R. F.; GONÇALVES, T. A. P.; LOIOLA, P. L.; CAMPELO, S. R.; FARIAS, S. M. de A. P.
Título: | Avaliação da resistência de juntas coladas da madeira de Cryptomeria japonica e Sequoia sempervirens com diferentes adesivos.
Ano de publicação: | 2015
Fonte/Imprenta: | Scientia Forestalis, Piracicaba, v. 43, n. 105, p. 19-26, mar. 2015.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade das juntas coladas de madeira de Cryptomeria japonica e Sequoia sempervirens, e misturas destas, utilizando adesivos a base de acetato de polivinila (PVAc) e emulsão polimérica de isocianato (EPI) em gramaturas de 150 e 200 g/m². A resistência das juntas coladas foi avaliada por meio de ensaios de cisalhamento, com base nos procedimentos descritos na norma EN 13354 (EN, 2008b). O aumento na gramatura não influenciou nos resultados de cisalhamento, indicando os benefícios em termos econômicos com a redução no consumo do adesivo. As juntas coladas com o adesivo EPI, para as duas espécies e duas gramaturas avaliadas, atingiram o valor mínimo de 2,5 MPa referente ao 5º percentil inferior estabelecido pela norma EN 13353 (EN, 2008a). Os resultados obtidos indicam o potencial de uso da madeira de Sequoia sempervirens para produção de painéis colados lateralmente ? EGP, com adesivo EPI e gramatura de 150 g/m².
Palavras-Chave: | Acetato de polivinila; Emulsão polimérica de isocianato.
Thesaurus Nal: | Cryptomeria; Sequoia.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (54971-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS