Data/hora: 22/09/2024 21:05:23

Biblioteca(s): 	Embrapa Agropecuária Oeste.	
Data corrente: 	14/11/1997	
Data da última atualização: 	10/01/2011	
Autoria: 	FERNANDEZ, G. A. V.	
Título: 	Análise da erosão do solo usando a EUPS, através de técnicas de sensoriamento remoto e geoprocessamento.	
Ano de publicação: 	1996	
Fonte/Imprenta: 	1996.	
Páginas: 	143 f.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Dissertação (Mestrado em Sensoriamento Remoto) - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, São José dos Campos.	
Conteúdo: 	A Equacao Universal de Perdas de Solo (EUPS) tem sido usada em ambiente de sistema de informacoes geograficas com o objetivo de desenvolver uma metodologia que forneca subsidios ao planejamento agricola e ambiental. Dados de sensoriamento remoto tem sido usados para mapear a face mais dinamica da erosao: o uso e o manejo do solo. Valores superestimado de Potencial Natural de Erosao, e de estimativa total de perdas de solo por erosao foram obtidos em varios trabalhos de modelagem bidimensional da EUPS, porem. Contudo, devido a incipiencia de trabalhos nesta area, nao ha ainda trabalhos que expliquem a causa desta superestimativa. Este trabalho foi desenvolvido no Municipio de Sumare, Sao Paulo, na microbacia do corrego Pinheirinho. Desenvolveram-se duas hipoteses: a de que o mapeamento dos fatores antropicos, tendo como base a fotografia aerea ou a imagem orbital, geram resultados similares, e a de ser o fator topografico a causa primaria da obtencao de valores elevados na integracao final da EUPS quando usada em aerea que ultrapassam os 300m de comprimento da encosta. A imagem orbital e a fotografia aerea geraram resultados diferentes quanto as estimativas pontuais de erosao em termos de intensidade, mas sao bastante coerentes quanto a indicacao sinotica dos locais com maior risco de erosao. Estes locais concentram-se em torno da drenagem e refletem a influencia do fator topografico. Os resultados indicaram tambem a necessidade de uma modelagem mais rigorosa do comprimento de encosta para estimar perdas de solo por erosao em microbacia, buscando uma equacao de regressao para comprimento de encosta e fator topografico adequada a longas encostas. Deve-se objetivar tambem um modelo bidimensional do comprimento de encosta que considere os diversos fatores que o alteram, quais sejam: estrada, terracos e outras estruturas fisicas que alterem a direcao e a velocidade do escorrimento da agua. Finalmente, mostrou-se ser possivel realizar toda a modelagem e integracao dos dados dentro de um unico sistema de informacoes geograficas, evitando migracao entre sistemas de informacoes geograficas apropriado, o qual tem que possuir funcionalidade suficiente para permitir o manuseio dos dados sob numerososos aspectos.	
Palavras-Chave: 	Erosiom; Geoprocessamento; Losses.	
Thesagro: 	Bacia Hidrográfica; Erosão do Solo; Microbacia; Perda; Sensoriamento Remoto; Sistema de Informação Geográfica; Solo.	
Thesaurus Nal: 	remote sensing; soil; watersheds.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Agropecuária Oeste (CPAO)	
Exemplares: 	CPAO - (14122-1) - ADP - TS - PP - T28/96 -  - 97.00058 - DIS