Data/hora: 22/06/2024 04:19:50

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 16/07/2010
Data da última atualização: | 12/07/2011
Autoria: | FERNANDES, H. C.; LOPES, S. E.; TEIXEIRA, M. M.; MINETTE, L. J.; RINALDI, P. C. N.; BERNARDES, A. M.
Afiliação: | Haroldo Carlos Fernandes; Sebastião Eudes Lopes; Mauri Martins Teixeira; Luciano José Minette; Paula Cristina Natalino Rinaldi; Amanda Mirelle Bernardes.
Título: | Avaliação das características técnica e econômica de um sistema de colheita florestal de árvores inteiras.
Ano de publicação: | 2009
Fonte/Imprenta: | Scientia Forestalis, Piracicaba, v. 37, n. 83, p. 225-232, set. 2009.
Idioma: | Português

Conteúdo:

O trabalho foi conduzido em povoamentos de eucalipto de uma empresa florestal do Estado de Goiás, com o objetivo de avaliar técnica e economicamente um sistema de colheita florestal de árvores inteiras composto de ?feller-buncher?, ?skidder? e garra traçadora. Foi realizado um estudo de tempos e movimentos e determinados
os custos operacionais e de produção das máquinas. Para avaliar esses valores de produtividade do ?feller-buncher? e da garra traçadora, foi empregado um delineamento estatístico inteiramente casualizado com seis repetições, em esquema de parcelas subdivididas. Adotaram-se como parcelas as operações que compõem o ciclo operacional das máquinas e como subparcelas, os níveis de produtividade de floresta de 100, 200 e 300 m³ ha-1. Os valores foram submetidos à análise de variância e ao teste de Tukey a 5% de probabilidade. Para avaliar o efeito dos tempos consumidos nas operações do ciclo operacional do ?skidder? nas produtividades de floresta de 100, 200 e 300 m³ ha-1 e nas distâncias de arraste de 100, 200 e 300 m, assim como avaliar suas interações quando significativas, utilizou-se um delineamento estatístico de blocos casualizados, em esquema fatorial 6x3x3, sendo seis operações, três produtividades e três distâncias de arraste,
com quatro repetições. Os valores foram submetidos à análise de variância e ao teste de Tukey a 5% de probabilidade. Concluiu-se que o ?feller-buncher? registrou o maior custo de produção dentro do sistema, obtendo melhor capacidade efetiva de trabalho nas áreas de maior produtividade. O ?skidder? também teve seu melhor desempenho no talhão de 300 m³ ha-1 na distância até 200 m. A garra traçadora apresentou custo de 0.97, 0.75 e 0.63 US$ m-3 para as produtividades de 100, 200 e 300 m³ ha-1, respectivamente.

Palavras-Chave: | Composição.
Thesagro: | Colheita; Custo; Produtividade.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (47052-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS