Data/hora: 23/06/2024 07:26:39

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 06/07/1993
Data da última atualização: | 06/07/1993
Autoria: | FERNANDES, P. de S.; GALVÃO, A. P. M.
Título: | Gradiente de umidade em peças de jatobá.
Ano de publicação: | 1977
Fonte/Imprenta: | Silvicultura em São Paulo, São Paulo, v. 11/12, p. 87-92, 1977/78.
ISSN: | 0583-3132
Idioma: | Português
Conteúdo: | Estudou-se a variacao e o tipo do gradiente de umidade, com o tempo decorrido, em taboas de Jatoba (Hymenaea stilbocarpa, Hayne), postas a secar em secador semi-automatico. Encontrou-se um gradiente similar aquele descrito por HART (1965),para madeiras moderadamente permeaveis. No ultimo estagio da secagem, o condicionamento foi acompanhado por um alivio de tensoes.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (12474-1) - ADC - AP - -- -  -  -  - DIS