Data/hora: 21/06/2024 05:21:56

Biblioteca(s): 	Embrapa Hortaliças.	
Data corrente: 	15/12/2014	
Data da última atualização: 	15/12/2014	
Autoria: 	FERRAREZI, R. S.; IERSEL, M. W. V.; TESTEZLAF, R.	
Título: 	Subirrigation automated by capacitance sensors for salvia production.	
Ano de publicação: 	2014	
Fonte/Imprenta: 	Horticultura Brasileira, Brasília, v. 32, n. 3, p. 314-320, jul./set. 2014.	
Idioma: 	Inglês	
Conteúdo: 	O objetivo deste trabalho foi avaliar o uso de sensores capacitivos no monitoramento da umidade do substrato e no controle automatizado da subirrigação para a produção de sálvia em ambiente protegido. Adicionalmente, quantificou-se o efeito de diferentes conteúdos volumétricos de água (CVA) do substrato no crescimento de plantas cultivadas em vasos com 15 cm de diâmetro x 13,75 cm de altura. A automação foi realizada por três sensores de umidade EC-5 por umidade experimental, conectado a um sistema constituído por sistemas de aquisição de dados CR10X, multiplexador AM 16/32, controlador de saídas SDM-CD16AC e bombas submersas NK-2.	
Palavras-Chave: 	Mesa de subirrigação.	
Thesagro: 	Crescimento; Cultivo protegido; Equipamento de irrigação; Fotossíntese; Irrigação subterrânea; Planta aromática; Sálvia.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Hortaliças (CNPH)	
Exemplares: 	CNPH - (39397-1) - ADD - AP - PP - 635.05 -  - 635.05 - DIS