Data/hora: 17/06/2024 15:27:05

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 10/08/2015
Data da última atualização: | 11/08/2015
Autoria: | FERRO, F. S.; ICIMOTO, F. H.; SOUZA, A. M. de; ALMEIDA, D. H. de; CHRISTOFORO, A. L.; LAHR, F. A. R.
Título: | Produção de painéis de partículas orientadas (OSB) com Schizolobium amazonicum e resina poliuretana à base de óleo de mamona.
Ano de publicação: | 2015
Fonte/Imprenta: | Scientia Forestalis, Piracicaba, v. 43, n. 106, p. 313-320, jun. 2015.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Este trabalho objetivou investigar a viabilidade da produção de painéis OSB com partículas de madeira de Paricá (Schizolobium amazonicum) aderidas com resina poliuretana à base de óleo de mamona, por intermédio das suas propriedades físicas e mecânicas. Foram avaliados três teores de resina (8%, 10% e 12%). Para todas as condições experimentais os painéis atingiram propriedades físicas e mecânicas que atenderam a requisitos normativos nacionais e internacionais. Com o auxílio da análise estatística ficou constatado que somente o módulo de elasticidade na flexão estática, na direção perpendicular à orientação das partículas, sofreu influência do fator adesivo melhorando significativamente com o aumento do teor de resina. Os painéis fabricados com 8% de resina mostraram-se como melhores soluções, por apresentarem resultados compatíveis aos exigidos por norma e usarem menor quantidade de adesivo na fabricação dos painéis. Fica, assim, evidenciada a viabilidade do uso da madeira de Paricá e da resina poliuretana à base de óleo de mamona na produção de painéis OSB.
Palavras-Chave: | OSB; Produto derivado.
Thesagro: | Paricá.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (54046-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS