Data/hora: 21/09/2024 08:57:33

Biblioteca(s): 	Embrapa Tabuleiros Costeiros.	
Data corrente: 	06/01/2016	
Data da última atualização: 	13/04/2016	
Autoria: 	ARAGAO, R. de; CRUZ, M. A. S.; AMORIM, J. R. A. de; MENDONÇA, L. C.; PANTALEAO, S. M.; FIGUEIREDO, E. E. de; SRINIVASAN, V. S.	
Afiliação: 	RICARDO DE ARAGAO; MARCUS AURELIO SOARES CRUZ, CPATC; JULIO ROBERTO ARAUJO DE AMORIM, CPATC; LUCIANA C. MENDONÇA; SILMARA M. PANTALEAO; EDUARDO E. DE FIGUEIREDO; VAJAPEYAM S. SRINIVASAN.	
Título: 	Avaliação de modelos de previsão de mudanças climáticas para apoio a modelagem hidrossedimentologica via modelo SWAT aplicado à sub-bacia do Rio Siriri, em Sergipe.	
Ano de publicação: 	2015	
Fonte/Imprenta: 	In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS, 21., 2015, Brasília, DF. Segurança hídrica e desenvolvimento sustentável: desafios do conhecimento e da gestão: anais. Porto Alegre: Associação Brasileira de Recursos Hídricos, 2015.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A expansão das atividades humanas nas bacias hidrográficas tem causado mudanças profundas nesses ecossistemas, não só de ordem visual, como também na qualidade/quantidade dos recursos hídricos e no comportamento do clima, mediante a emissão de gases do efeito estufa. Estas mudanças impactam diretamente o regime de precipitação/temperatura e, por consequência o regime hidrológico. Estas mudanças climáticas estão sendo estudadas através do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) que utilizam modelos de circulação atmosférica global (MCG) para simular, através de cenários, o clima do passado e do futuro (precipitação e temperatura) considerando o comportamento da população. Neste sentido, dados de precipitação e vazão observadas na sub-bacia do rio Siriri (Sergipe), bem como dados de precipitação e temperatura de nove MCG, ambos no período 1983-2000, foram utilizados para a seleção, via análise estatística, do MCG que melhor representa estes dados observados. Em paralelo, também foi realizada uma simulação hidrológica via modelo SWAT nesta bacia e como resultado dos dois procedimentos constatou-se que o modelo mais adequado para a bacia em estudo é o MPI ECHAM5 do instituto Max-Plank de Meteorologia, identificado aqui como MC8.	
Thesagro: 	ÁGUA; BACIA HIDROGRÁFICA; CLIMA; Mudança Climática.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/136716/1/Avaliacao-Marcus.pdf	
Registro original: 	Embrapa Tabuleiros Costeiros (CPATC)	
Exemplares: 	CPATC - (24323-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS