Data/hora: 23/09/2024 05:01:23

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	08/01/2016	
Data da última atualização: 	08/01/2016	
Autoria: 	CRAVO, J. C. M.; SARTORI, D. de L.; FIORELLI, J.; BALIEIRO, J. C. de; SAVASTANO JUNIOR, H.	
Título: 	Painel aglomerado de resíduos agroindustriais.	
Ano de publicação: 	2015	
Fonte/Imprenta: 	Ciência Florestal, Santa Maria, v. 25, n. 3, p. 721-730, jul./set. 2015.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O presente trabalho teve como objetivo desenvolver painéis de partículas aglomeradas de baixa densidade com casca de amendoim, fibra da casca do coco-verde (híbrido) e resina poliuretana bicomponente à base de óleo de mamona. Os painéis experimentais foram fabricados com partículas de até 8 mm de comprimento e 15% de resina poliuretana. A prensagem foi realizada a 5,0 MPa, por 10 minutos, a uma temperatura de 100°C. Foram determinadas as propriedades físico-mecânicas do material, seguindo as recomendações da norma ABNT 14810:2006. Os resultados demonstraram desempenho mecânico que atende às recomendações estabelecidas pela normativa ANSI A208.1-1999 e ABNT 14.810-2:2006.	
Palavras-Chave: 	Casca de amendoim; Fibra de coco; Painél aglomerado; Resina poliuretana.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (54699-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS