Data/hora: 22/09/2024 23:54:54

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	15/04/2016	
Data da última atualização: 	15/04/2016	
Autoria: 	FIORELLI, J.; CHRISTOFORO, A. L.; LAHR, F. A. R.; NASCIMENTO, M. F. do; CURTOLO, D. D.; SARTORI, D. de L.; BELINI, U. L.	
Título: 	Painés de partículas monocamadas fabricados com resíduo de madeira e fibra de coco verde.	
Ano de publicação: 	2015	
Fonte/Imprenta: 	Scientia Forestalis, Piracicaba, v. 43, n. 105, p. 175-182, mar. 2015.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Este trabalho objetivou investigar as propriedades físicas e mecânicas de painéis de partículas fabricados com maravalha de Pinus spp e fibras da casca de coco verde com o intuito de agregar valor a esses subprodutos agroindustriais. Os fatores e níveis experimentais investigados consistiram no tipo de adesivo [resina poliuretana bicomponente derivada de mamona (PU-mamona) e ureia-formaldeído] e nas proporções de fibras da casca de coco verde [0% (100% de maravalha de Pinus spp), 25%, 50%, 75% e 100%], conduzindo a um planejamento fatorial completo do tipo 5121, fornecendo 10 tratamentos distintos. Os resultados da análise estatística permitiram concluir que os painéis produzidos com resina PU-mamona apresentaram resultados de propriedades físico-mecânicas superiores aos produzidos com resina ureia-formaldeído e a inclusão de partículas da casca do coco verde acarretou na redução da absorção de água e do módulo de elasticidade, para alguns tratamentos.	
Palavras-Chave: 	Painéis; Planejamento de experimentos; Resina de mamona.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (54987-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS