Data/hora: 23/09/2024 02:05:46

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	03/03/2005	
Data da última atualização: 	03/03/2005	
Autoria: 	DIAS, F. M.; FIORELLI, J.; LAHR, F. A. R.; DIAS, A. A.	
Título: 	A utilização de fibra de vidro como reforço em madeira compensada.	
Ano de publicação: 	2003	
Fonte/Imprenta: 	Madeira: Arquitetura e Engenharia, v. 4, n. 10, jan./jun. 2003.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	1 CD-ROM.	
Conteúdo: 	Nos painéis de madeira compensada, os valores das propriedades mecânicas na direção paralela são superiores aos da direção perpendicular à grã das lâminas externas. Com o objetivo de diminuir esta diferença, este trabalho apresenta um estudo teórico-experimental em madeira compensada reforçada com fibra de vidro. Foram manufaturados painéis com sete lâminas da espécie Eucalyptus grandis. Adicionou-se o tecido de fibra de vidro laminada com resina epóxi na última linha de cola. A eficiência dos painéis foi avaliada pelos ensaios físico-mecânicos propostos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. Os resultados indicam um aumento significativo nas propriedades mecânicas dos painéis reforçados, com a conseqüente redução do índice de anisotropia. 	
Palavras-Chave: 	Fibra de vidro; Propriedade física.	
Thesagro: 	Compensado; Madeira.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (36381-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS