Data/hora: 15/06/2024 17:31:30

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 06/01/2016
Data da última atualização: | 07/01/2016
Autoria: | SEGUNDINHO, P. G. de A.; FRANÇA, L. C. A.; MEDEIROS NETO, P. N. de; GONÇALVES, F. G.; OLIVEIRA, J. T. da S.
Título: | Madeira lamelada colada (MLC) com Acacia mangium e adesivos estruturais.
Ano de publicação: | 2015
Fonte/Imprenta: | Scientia Forestalis, Piracicaba, v. 43, n. 107, p. 533-540, set. 2015.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A madeira lamelada colada (MLC) é um material compósito formado a partir da colagem de peças de madeira selecionadas em formato de lamelas dispostas com as fibras paralelas entre si. Esse trabalho teve como propósito avaliar a qualidade da MLC utilizando a madeira de Acacia mangium e adesivos comerciais visando suas aplicações em elementos estruturais. Os testes foram feitos a partir de amostras obtidas dos elementos de MLC e da madeira maciça. Foram realizados ensaios para determinar as propriedades físicas e mecânicas, sendo os dados submetidos à análise de variância e ao teste Tukey ao nível de 5% de significância. A partir dos resultados observou-se que existe viabilidade do emprego da madeira de Acacia mangium, sendo que o adesivo melamina-uréia-formadeído (MUF) mostrou-se mais apropriado para fabricação de MLC.
Palavras-Chave: | Colagem da madeira; Elemento estrutural; Propriedade física.
Thesagro: | Propriedade Mecânica.
Thesaurus Nal: | Acacia mangium.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (54659-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS