Data/hora: 13/06/2024 07:13:19

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	10/11/2015	
Data da última atualização: 	11/11/2015	
Autoria: 	CUNHA, A. B. da; FRANÇA, M. C.; ALMEIDA, C. C. F. de; GORSKI, L.; CRUZ, R. C. da; SANTOS, D. dos.	
Título: 	Avaliação do rendimento em madeira serrada de Eucalyptus benthamii e de Eucalyptus grandis por meio do desdobro tangencial e radial.	
Ano de publicação: 	2015	
Fonte/Imprenta: 	Floresta, Curitiba, v. 45, n. 2, p. 241-250, abr./jun. 2015.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O objetivo foi determinar o aproveitamento do Eucalyptus benthamii e do Eucalyptus grandis no processo de desdobro. A metodologia envolveu duas classes diamétricas (20-25 cm e 25,01-30 cm) e dois sistemas de desdobro (tangencial e radial). O rendimento do desdobro foi obtido pela relação entre o volume de toras e o de madeira serrada, sendo separado em bruto, sem rachaduras, sem destopo e líquido. Na análise do rendimento, adotou-se a Análise da Variância e o Teste de Tukey. Os resultados encontrados demonstraram que o sistema de desdobro tangencial apresentou melhor aproveitamento da matéria-prima. Os tratamentos compostos pelo E. benthamii e sistema tangencial foram os que apresentaram maior redução no rendimento em função da retirada das partes rachadas das peças, enquanto que, para a perda devida ao destopo, as porcentagens encontradas foram equivalentes para ambas as espécies. No rendimento final do processo, houve uma redução do rendimento em madeira serrada, com o aumento do diâmetro das toras para as duas espécies.	
Palavras-Chave: 	Aproveitamento da matéria prima; Rachaduras de topo.	
Thesagro: 	Eucalipto; Serraria.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (54492-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS