Data/hora: 05/06/2024 13:23:04

Biblioteca(s): | Embrapa Soja.
Data corrente: | 09/03/2000
Data da última atualização: | 08/06/2015
Autoria: | KRZYZANOWSKI, F. C.; FRANCOVIG, P. C.; FRANÇA-NETO, J. B.; HENNING, A. A.; COSTA, N. P.
Afiliação: | FRANCISCO CARLOS KRZYZANOWSKI, CNPSO; JOSE DE BARROS FRANCA NETO, CNPSO; NILTON PEREIRA DA COSTA, CNPSo.
Título: | Estudo do teste de deterioracao controlada para a avaliacao do vigor da semente de soja.
Ano de publicação: | 1999
Fonte/Imprenta: | Informativo ABRATES, Curitiba, v.9, n.1/2, p.131, jul./ago. 1999. Numero especial, ref. 202.
Idioma: | Português
Notas: | Resumo apresentado no XI Congresso Brasileiro de Sementes.
Conteúdo: | A imposicao de um metodo padronizado de deterioracao controlada da semente podera resultar na caracterizacao de niveis distintos de qualidade da semente de soja. Com esse objetivo, sementes de soja do cultivar EMBRAPA 138, de tres lotes com niveis de vigor distintos, alto (86%), medio (76%) e baixo (63%), determinado atraves do teste de tetrazolio, foram submetidas a deterioracao controlada. O grau de umidade das sementes foi ajustado para 15%, atraves da exposicao das sementes em ambiente com elevada UR, utilizando-se caixas plasticas com bandeja de tela sobre lamina de agua (40ml no fundo), colocadas a 25C, ate atingir a umidade desejada. Posteriormente, as sementes foram embaladas a vacuo em sacos plasticos impermeaveis, utilizando-se tres subamostras por nivel de vigor. Os sacos plasticos com as sementes foram colocados em posicao vertical, pendurados num varal dentro da cuba de agua em banho-maria, de maneira que todas as sementes ficassem imersas. A temperatura da agua estava ajustada para 40C e as sementes permanceram nessa condicao pelo periodo de 48 horas. Apos, as sementes foram removidas das embalagens e postas, para germinar em substrato rolo de papel e parte para embeber diretamente em agua a 25C em bandejas com celulas individuais por 24 horas, procedendo-se, a seguir a leitura da condutividade eletrica (CE) da solucao de embebicao, utilizando-se um condutivimetro de celulas individuais, ASA 610. O ponto de particao para os resultados de viabilidade foi 90 microamperes. O teste de germinacao foi conduzido a 25C constante e a avaliacao realizada no quinto dia apos a instalacao. A analise de variancia dos resultados de germinacao e de condutividade foi altamente significativa (CVs de 5,53% para germinacao e de 2,71% para CE). As medias de germinacao foram: 91,0%A (alto vigor), 84,0%B (medio vigor) e 68,0%C (baixo vigor) e de viabilidade na CE 96,0%A (alto vigor), 91,0%B (medio vigor) e 83,0%C (baixo vigor), separadas pelo teste de Duncan. Pode-se concluir que o teste de deterioracao controlada foi sensivel para distinguir os tres niveis de vigor existentes e que a avaliacao da qualidade fisiologica das sementes, atraves do teste de germinacao e da CE, foi sensivel e precisa para indicar o nivel de germinacao e de viabilidade das sementes de cada lote.
Palavras-Chave: | Deterioracao controlada; Seed longevity; Soybean.
Thesagro: | Semente; Soja.
Thesaurus Nal: | deterioration; vigor.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/125084/1/id-172170001.pdf
Registro original: | Embrapa Soja (CNPSO)
Exemplares: | CNPSO - (17217-1) - UPC - RA - DD -  -  -  - DIS