Data/hora: 19/06/2024 10:56:04

Biblioteca(s): 	Embrapa Meio Ambiente.	
Data corrente: 	11/05/2011	
Data da última atualização: 	26/10/2011	
Autoria: 	FREITAS, A. S. de.	
Título: 	Caracterização do aqüífero botucatu na região do lixão de São Carlos-SP	
Ano de publicação: 	1996	
Fonte/Imprenta: 	Sao Carlos , 1996	
Páginas: 	113f	
Descrição Física: 	apendice	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Dissertação (Mestrado)	
Conteúdo: 	Os resíduos sólidos de São Carlos foram depositados por aproximadamente 16 anos sobre solo arenoso, onde encontram-se cabeceiras de afluentes do córrego São José, que faz parte da bacia do ribeirão do feijão, principal fonte de agua de abastecimento de São Carlos. O local também e uma importante área de recarga do aqüífero botucatu, principal do estado de São Paulo. Esta pesquisa faz parte de um projeto maior, que tem por objetivo o estudo completo da agua subterrânea na região do lixão de São Carlos. Para tanto foi necessária uma caracterização profunda da geologia local, estudo das características hidrodinâmicas do aqüífero, a determinação das direções principais de fluxo e o estudo da influencia do corpo do lixo aterrado sobre as características hidrodinâmicas do aqüífero. Para a execução destes objetivos, realizou-se levantamento geológico e geofísico, foi construída uma rede de piezometros no local e realizaram-se dois ensaios de bombeamento. O levantamento geofísico empregou o método da eletrorresistividade com arranjo dipolo-dipolo. Os piezometros foram construídos seguindo estritamente as normas estabelecidas pela cetesb. O tipo de ensaio escolhido foi o da vazão constante, o primeiro durou 48 horas e o segundo 24 horas. Os resultados mostraram um meio profundamente influenciado pelo chorume e liquidos percolados e altos valores de conditividade hidráulica	
Palavras-Chave: 	Resíduos sólidos; Saneamento.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Meio Ambiente (CNPMA)	
Exemplares: 	CNPMA - (10227-1) - ADD - TS - PP - 0413 -  - 1996.00413 - DIS