Data/hora: 10/06/2024 04:32:03

Biblioteca(s): | Embrapa Meio Ambiente.
Data corrente: | 11/05/2011
Data da última atualização: | 26/10/2011
Autoria: | FREITAS, A. S. de.
Título: | Caracterização do aqüífero botucatu na região do lixão de São Carlos-SP
Ano de publicação: | 1996
Fonte/Imprenta: | Sao Carlos , 1996
Páginas: | 113f
Descrição Física: | apendice
Idioma: | Português
Notas: | Dissertação (Mestrado)
Conteúdo: | Os resíduos sólidos de São Carlos foram depositados por aproximadamente 16 anos sobre solo arenoso, onde encontram-se cabeceiras de afluentes do córrego São José, que faz parte da bacia do ribeirão do feijão, principal fonte de agua de abastecimento de São Carlos. O local também e uma importante área de recarga do aqüífero botucatu, principal do estado de São Paulo. Esta pesquisa faz parte de um projeto maior, que tem por objetivo o estudo completo da agua subterrânea na região do lixão de São Carlos. Para tanto foi necessária uma caracterização profunda da geologia local, estudo das características hidrodinâmicas do aqüífero, a determinação das direções principais de fluxo e o estudo da influencia do corpo do lixo aterrado sobre as características hidrodinâmicas do aqüífero. Para a execução destes objetivos, realizou-se levantamento geológico e geofísico, foi construída uma rede de piezometros no local e realizaram-se dois ensaios de bombeamento. O levantamento geofísico empregou o método da eletrorresistividade com arranjo dipolo-dipolo. Os piezometros foram construídos seguindo estritamente as normas estabelecidas pela cetesb. O tipo de ensaio escolhido foi o da vazão constante, o primeiro durou 48 horas e o segundo 24 horas. Os resultados mostraram um meio profundamente influenciado pelo chorume e liquidos percolados e altos valores de conditividade hidráulica
Palavras-Chave: | Resíduos sólidos; Saneamento.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Meio Ambiente (CNPMA)
Exemplares: | CNPMA - (10227-1) - ADD - TS - PP - 0413 -  - 1996.00413 - DIS